# Технички податоци

Батериски пиштол за лепење |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18
Време за загревање околуA) | min | 2
Температура за лепење (опционално) | °C °C | 130 200
Макс. моќност на лепење | g/min | 20
Патрон за лепење
Дијаметар | mm | 11
Должина | mm | 45–200
Време на работаA) по полнење на батеријата до |  | 10 патрони за лепење
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Дозволена околна температура |  |
при полнење | °C | 0 ... +35
при работење и при складирање | °C | +5 ... +40
Препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V...W-.
Препорачани полначиC) |  | AL 18...

A)

  Измерено на 20–25 °C со батерија PBA 18V 2.5Ah W-. и работна температура 200 °C.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV