# Пускане в експлоатация

## Включване и изключване

- Натиснете за включване на пистолета за лепене пусковия прекъсвач (8).
  Пистолетът за лепене нагрява с последно настроената температура на обработка (130 °C или 200 °C).
  По време на нагряване съответният бутон за избор на температура (7) или (9) мига в зелено. Ако свети постоянно в зелено, пистолетът за лепене е готов за работа.

Ако по време на работа пренастроите температурата на обработка, съответният бутон за избор на температура (7) или (9) мига в зелено дотогава, докато желаната целева температура не се достигне. При процес на охлаждане от 200 °C на 130 °C това може да трае няколко минути.

- Натиснете за изключване на пистолета за лепене пусковия прекъсвач (8) дотогава, докато светодиодът на съответния бутон за избор на температура (7) или (9) не угасне.

Указание: Ако пистолетът за лепене не се използва за повече от 10 min, той се изключва автоматично, за да спести енергия.

- Ако бутонът за избор на температура (7) или (9) след ново включване свети трайно в червено, трябва да заредите акумулаторната батерия.

- Поставете сигурно пистолета за лепене след употреба и го оставете да се охлади достатъчно, преди да го върнете в опаковката му. Горещата дюза може да причини щети.