# نکات استفاده

## دمای عملکرد

چسب تفنگی در دو دمای عملکرد متفاوت (‎130 °C‎ و ‎200 °C‎) قابل تنظیم است.

اگر دمای عملکرد را حین کار تغییر دهید، دکمه انتخاب دمای مربوطه (7) یا (9)، به رنگ سبز چشمک می زند تا زمانی که دمای مورد نظر به دست آید. فرآیند خنک سازی از ‎200 °C‎ تا ‎130 °C‎، ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.

دمای عملکرد | ماده
--- | ---
‎130 °C‎‏ دکمه انتخاب دما (9) | مواد حساس به گرما (برای مثال Styropor‏®)؛ برای PE،‏ PP،‏ PTFE و PVC نرم مناسب نیست
‎200 °C‎‏ دکمه انتخاب دما (7) | کاغذ، مقوا، چوب پنبه، چوب، چرم، منسوجات، فوم، پلاستیک (به جز PE،‏ PP،‏ PTFE و PVC نرم)، سرامیک، پرسلان، فلز، شیشه و سنگ

فقط از چسبی که کارخانه سازنده چسب تفنگی توصیه کرده و برای دمای عملکرد مناسب است، استفاده کنید.

## نکات عمومی کار با دستگاه و تمیزکاری آن

ماده/قطعه کار | توصیه
--- | ---
قطعه کار بزرگ، بلند | چسب کاری به شکل نقطه ای
مواد انعطاف پذیر (برای مثال منسوجات) | چسب کاری به شکل خطی

- جهت تمیز کردن محل اتصال، از هیچ ماده حلال قابل اشتعال استفاده نکنید. باقی مانده مواد حلال ممکن است به واسطه چسب داغ، شعله ور شوند یا بخارهای مضر منتشر کنند.

باقی مانده چسب روی لباس، دیگر قابل پاک شدن نیست.

محل اتصال قابل رنگ شدن است.

## خطا – دلایل و راه حل

ایراد | دلیل | راه حل
--- | --- | ---
میله چسب حرکت نمی کند. | میله چسب تمام شده است | یک میله چسب جدید قرار دهید
قطر میله چسب خیلی زیاد یا خیلی کم است | از میله های چسب توصیه شده اصل استفاده کنید
میله چسب بسیار کوتاه است | از میله های چسب توصیه شده اصل استفاده کنید
میله چسب دیگری را قرار دهید
میله چسب از چسب تفنگی بیرون می افتد. | قطر میله چسب خیلی کم است | از میله های چسب توصیه شده اصل استفاده کنید
پس از اتمام فشار به کلید جلو بَر، برای مدت طولانی همچنان چسب خارج شده یا چکه می کند | دمای ذوب میله چسب بسیار پایین است | از میله های چسب توصیه شده اصل استفاده کنید
با استفاده از دکمه انتخاب دما، دستگاه را روی دمای عملکرد مناسب تنظیم کنید
حتی بدون فشار دادن کلید جلو بَر، چسب همچنان از دستگاه چکه می کند. | دمای ذوب میله چسب بسیار پایین است | از میله های چسب توصیه شده اصل استفاده کنید
با استفاده از دکمه انتخاب دما، دستگاه را روی دمای عملکرد مناسب تنظیم کنید
فشار دادن کلید به سختی انجام می شود. | قطر میله چسب خیلی زیاد است و/یا دمای ذوب میله چسب بسیار پایین است | از میله های چسب توصیه شده اصل استفاده کنید
با استفاده از دکمه انتخاب دما، دستگاه را روی دمای عملکرد مناسب تنظیم کنید
نشت چسب از سمت عقب، فشار دادن کلید را متوقف کرده است. | قطر میله چسب خیلی کم است و/یا دمای ذوب میله چسب بسیار پایین است | از میله های چسب توصیه شده اصل استفاده کنید
با استفاده از دکمه انتخاب دما، دستگاه را روی دمای عملکرد مناسب تنظیم کنید
چسب به طور یکنواخت حرکت نمی کند. | دمای ذوب میله چسب بسیار پایین است | از میله های چسب توصیه شده اصل استفاده کنید
با استفاده از دکمه انتخاب دما، دستگاه را روی دمای عملکرد مناسب تنظیم کنید
فشار دادن کلید به طور یکنواخت انجام نمی شود | کلید جلو بَر را آهسته و یکنواخت فشار دهید
چسب فقط از یک سمت می چسبد. | قبل از اینکه قطعات به یکدیگر متصل شوند، چسب تا حدودی سرد شده است | قطعات را بلافاصله به یکدیگر متصل کنید
به جای چسب کاری در سراسر یک ناحیه بزرگ، چسب را به صورت نقطه ای یا قطره ای استفاده کنید
چسب را با استفاده از یک سشوار صنعتی از قبل گرم کنید
دستگاه را روی دمای عملکرد مناسب تنظیم کنید
چسب پس از سرد شدن، شل می شود. | محل چسب کاری، چرب یا بسیار لغزنده است | محل چسب کاری را چربی زدای کنید یا آن را کمی بسابید
محل چسب کاری گرد و غبار دارد | محل چسب کاری را تمیز کنید
جنس قطعه کار مناسب نیست | چسب داغ مناسب نیست، از چسب مخصوص استفاده کنید
تأثیر رطوبت | فقط در محیط خشک استفاده کنید
دمای محیط بسیار بالا/بسیار پایین است | فقط در محدوده دمایی مشخص شده استفاده کنید
کاشی های چسبانده شده، در محیط های مرطوب شل می شوند. | رطوبت باعث تضعیف محل اتصال می شود. | چسب داغ مناسب نیست، از چسب کاشی مخصوص سطح سیمانی استفاده کنید
کفی های چسبانده شده به کفش، باز می شوند. | رطوبت باعث ورم کردن چرم و تضعیف محل اتصال می شود. | چسب داغ مناسب نیست، از چسب مخصوص استفاده کنید
در پایان چسب کاری، با برداشتن چسب تفنگی از روی محل اتصال، "رشته هایی" پدیدار می شوند. | کلید جلو بَر، پس از پایان چسب کاری همچنان فشرده مانده است | کمی قبل از پایان چسب کاری، میزان فشار را تنظیم کنید
نازل تمیز نشده است | هنگام بلند کردن چسب تفنگی از روی محل اتصال در پایان چسب کاری، نازل را روی قطعه کار تمیز کنید
قطعه کار ذوب می شود. | قطعه کار از مواد با نقطه ذوب پایین تشکیل شده است، برای مثال Styropor‏®. | چسب داغ مناسب نیست از چسب مخصوص (با نقطه ذوب پایین) استفاده کنید و به کمک دکمه انتخاب دما (9)، دمای عملکرد را روی ‎130 °C‎ تنظیم نمایید
سوختگی انگشتان هنگام چسب زدن | هنگام چسب کاری روی کاغذ، چسب به داخل آن نفوذ می کند. | قطعه کار را در دست نگیرید
چسب کاری را روی یک سطح سیلیکونی مقاوم در برابر گرما انجام دهید
هنگام چسب کاری روی پارچه، چسب به داخل آن نفوذ می کند. | قطعه کار را در دست نگیرید
چسب کاری را روی یک سطح سیلیکونی مقاوم در برابر گرما انجام دهید
قطعه کار داغ شده از جنس فلز | قطعه کار را در دست نگیرید
چسب کاری را روی یک سطح سیلیکونی مقاوم در برابر گرما انجام دهید
قطعه کار را محکم کنید