# Техобслуживание и очистка

- Внимание! Перед проведением работ по техобслуживанию или очистке выключайте термоклеевой пистолет.

- Для качественной и надежной работы поддерживайте термоклеевой пистолет в чистоте.

После затвердевания клея Вы можете снять его тупым предметом. Не применяйте для очистки растворители. При необходимости склеенные места можно снова разъединить, нагрев их.

Вставленный клеевой стержень (3) нельзя вынимать из клеевого пистолета в обратном направлении, чтобы не повредить его.