# Tips

## Bearbeidingstemperatur

To forskjellige bearbeidingstemperaturer (130 °C og 200 °C) kan stilles inn på limpistolen.

Hvis du endrer bearbeidingstemperaturen under bruk, blinker den tilsvarende temperaturknappen (7) eller (9) grønt helt til ønsket måltemperatur er nådd. Under avkjøling fra 200 °C til 130 °C kan dette ta flere minutter.

Bearbeidingstemperatur | Materiale
--- | ---
130 °C Temperaturknapp (9) | Varmeømfintlige materialer (f.eks. Styropor®); ikke egnet for PE, PP, PTFE og myk PVC
200 °C Temperaturknapp (7) | Papir, papp, kork, tre, skinn, tekstiler, skumplast, plast (unntatt PE, PP, PTFE og myk PVC), keramikk, porselen, metall, glass og stein

Bruk bare lim som er anbefalt av produsenten av limpistolen og som er egnet for bearbeidingstemperaturen.

## Generelle bruks- og rengjøringsråd

Materiale/emne | Anbefaling
--- | ---
Store, lange emner | Påfør lim i punktform
Fleksible materialer (f.eks. tekstiler) | Påfør limstrenger

- Bruk ikke brennbare løsemidler til å rengjøre limstedene. Løsemiddelrester kan antennes av det varme limet eller utvikle skadelig damp.

Limrester på klær kan ikke fjernes.

Limstedene kan lakkeres.

## Feil – Årsak og løsning

Problem | Årsak | Løsning
--- | --- | ---
Limstav mates ikke frem. | Limstav brukt opp | Sett inn en ny limstav
Limstavens diameter er for stor eller for liten | Bruk anbefalte originale limstaver
Limstaven er for kort | Bruk anbefalte originale limstaver
Sett inn en limstav til
Limstav faller ut av limpistolen. | Limstavens diameter er for liten | Bruk anbefalte originale limstaver
Fortsetter eller drypper lenge etter at matingen er avsluttet | Smeltetemperaturen til limstaven er for lav | Bruk anbefalte originale limstaver
Still inn riktig bearbeidingstemperatur med temperaturknappen
Det drypper hele tiden av limpistolen uten at mateknappen trykkes. | Smeltetemperaturen til limstaven er for lav | Bruk anbefalte originale limstaver
Still inn riktig bearbeidingstemperatur med temperaturknappen
Matingen er treg. | Limstavens diameter er for stor og/eller limstavens smeltetemperatur er for lav | Bruk anbefalte originale limstaver
Still inn riktig bearbeidingstemperatur med temperaturknappen
Fremføring blokkert ved lim som renner ut bak. | Limstavens diameter er for liten og/eller smeltetemperaturen til limstaven er for lav | Bruk anbefalte originale limstaver
Still inn riktig bearbeidingstemperatur med temperaturknappen
Lim renner ikke jevnt. | Smeltetemperaturen til limstaven er for lav | Bruk anbefalte originale limstaver
Still inn riktig bearbeidingstemperatur med temperaturknappen
Ujevn mating | Trykk langsomt og jevnt på mateknappen
Limflaten holder bare på ett sted. | Limet er allerede delvis avkjølt før emnene settes sammen | Sett sammen emnene raskere
Påfør limet i punktmønster eller linjeformet istedenfor å dekke hele flaten
Formvarm limflaten med varmluftpistol
Still inn riktig bearbeidingstemperatur
Limforbindelsen løsner etter avkjølingen. | Limflaten er fet eller for glatt | Avfett limflaten, eller ru den opp litt
Støv på limflaten | Rengjør limflaten
Emnematerialet er ikke egnet | Smeltelimet er ikke egnet, bruk spesiallim
Eksponering for fuktighet | Må bare brukes i tørre omgivelser
Omgivelsestemperaturen er for høy eller for lav | Må bare brukes i det spesifiserte temperaturområdet
Limte fliser i våtrom løsner. | Fuktighet trenger inn under limstedet. | Smeltelim er ikke egnet, bruk sementbasert flislim
Limte skosåler løsner. | Ved fuktighet sveller læret og fukt trenger inn under limstedet. | Smeltelimet er ikke egnet, bruk spesiallim
Ved slutten på limpåføringen oppstår det «tråder» når limpistolen løftes opp fra limstedet. | Mateknappen trykkes fortsatt inn når limpåføringen er avsluttet | Avslutt matingen like før limpåføringen avsluttes
Dysen ikke skrapet av | Skrap av dysen på emnet når limpistolen løftes fra limstedet etter utført limpåføring
Emne smelter. | Emnet består av materiale med lav smeltetemperatur, f.eks. Styropor®. | Smeltelim ikke egnet Bruk spesiallim (low melt), og still inn bearbeidingstemperatur 130 °C med temperaturknappen (9)
Forbrenninger på fingrene under liming | Lim slår igjennom når det påføres papiret. | Ikke hold emnet i hånden
Gjennomfør limingen på varmebestandig silikonunderlag
Lim slår igjennom når det påføres tekstil. | Ikke hold emnet i hånden
Gjennomfør limingen på varmebestandig silikonunderlag
Oppvarmet emne i metall | Ikke hold emnet i hånden
Gjennomfør limingen på varmebestandig silikonunderlag
Spenn fast emnet