# Техникалық мәліметтер

Аккумулятордық желімдеу пистолеті |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В= | 18
Қыздыру уақыты шам.A) | мин | 2
Желімдеу температурасы (таңдау бойынша) | °C °C | 130 200
Макс. желімдеу қуаты | г/мин | 20
Желімдеу қаламы
Диаметрі | мм | 11
Ұзындығы | мм | 45–200
Аккумуляторды әр зарядтағандағы жұмыс ұзақтығыA) ең көбі |  | 10 желімдеу қаламы
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сайB) | кг | 0,68–0,99
Рұқсат етілген қоршаған орта температурасы |  |
зарядтау кезінде | °C | 0 ... +35
жұмыс кезінде және сақтау кезінде | °C | +5 ... +40
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларC) |  | AL 18...

A)

  Аккумулятормен 20–25 °C температурасында PBA 18V 2.5Ah W-. және 200 °C температурасында өлшенген.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV