# Indicador del estado de carga del acumulador

El indicador del nivel de carga de la batería indica la capacidad disponible de la batería cuando se enciende la pistola de pegamento.

El selector de temperatura (7) o (9) parpadea en rojo después de calentarse, cuando la batería está por debajo del 30 % de su capacidad, y debería recargarse.
El selector de temperatura (7) o (9) se ilumina en rojo cuando la batería está completamente descargada y debe recargarse.