# Kujutatud komponendid

Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on liimipüstoli kujutisel jooniste leheküljel toodud numbrid.

(1) | Düüs
(2) | Kuumuskaitse
(3) | LiimipulkA)
(4) | Liimipulga pesa
(5) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(6) | AkuA)
(7) | Temperatuuri valikunupp 200 °C
(8) | Sisse-/väljalülitusnupp
(9) | Temperatuuri valikunupp 130 °C
(10) | Ettenihkenupp

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.