# مشخصات فنی

چسب تفنگی شارژی |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
زمان گرم شدن حدودA) | min | 2
دمای چسب (قابل انتخاب) | ‎°C‏ ‎°C | 130 200
حداکثر توان چسب | g/min | 20
میله چسب
قطر | mm | 11
طول | mm | 45–200
مدت عملکردA) با هر بار شارژ باتری تا |  | 10 عدد میله چسب
وزن مطابق استاندارد EPTA‑Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
دمای مجاز محیط |  |
هنگام شارژ | ‎°C | ‎0...+35‎
هنگام کار و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎+5 ... +40‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | ‎PBA 18V...W-.‎
شارژرهای توصیه شدهC) |  | ‎AL 18...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20–25 °C‎ با باتری قابل شارژ PBA 18V 2.5Ah W-. و دمای عملکرد ‎200 °C‎.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  شارژرهای زیر با باتری‌های PBA سازگار نیستند: AL 1814 CV‎،‏ AL 1820 CV،‏ ‎AL 1860 CV