# Dati tecnici

Pistola incollatrice a batteria |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Tempo di riscaldamento, circaA) | min | 2
Temperatura di incollaggio (a scelta) | °C °C | 130 200
Portata di incollaggio max. | g/min | 20
Stick di colla
Diametro | mm | 11
Lunghezza | mm | 45–200
AutonomiaA) per ciascuna carica della batteria, fino a |  | 10 stick di colla
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Temperatura ambiente consentita |  |
in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | +5 ... +40
Batterie consigliate |  | PBA 18V...W-.
Caricabatteria consigliatiC) |  | AL 18...

A)

  Misurazione a 20–25 °C con batteria PBA 18V 2.5Ah W-. e temperatura di lavoro 200 °C.

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV