# Huolto ja puhdistus

- Huomio! Sammuta liimapistooli ennen huolto- ja puhdistustöitä.

- Pidä aina liimapistooli puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.

Kun liima on kovettunut, voit poistaa sen tylpällä esineellä. Älä käytä liuottimia puhdistukseen. Liimauskohdat voi tarvittaessa irrottaa kuumentamalla niitä.

Liimapistoolin sisällä olevaa liimapuikkoa (3) ei saa poistaa takakautta, koska tällöin liimapistooli saattaa vaurioitua.