# Driftstart

## In- och urkoppling

- För att slå på limpistolen trycker du på på-/av-knappen (8).
  Limpistolen värms upp med senast inställda bearbetningstemperatur (130 °C eller 200 °C).
  Under uppvärmning blinkar temperaturknapp (7) eller (9) grönt. Om den lyser fast i grönt är limpistolen redo att användas.

Om du ändrar temperaturen under drift blinkar temperaturknapp (7) eller (9) grönt tills önskad temperatur har uppnåtts. Vid kylning från 200 °C till 130 °C kan det dröja några minuter.

- För att stänga av limpistolen, tryck på på-/av-knappen (8) tills LED-lampan för temperaturknapp (7) eller (9) slocknar.

Observera: om limpistolen inte används på mer än 10 minuter stängs den av automatiskt för att spara energi.

- Om temperaturknapp (7) eller (9) lyser fast i rött måste batteriet laddas.

- Ställ ifrån dig limpistolen säkert efter användningen och låt den svalna helt och hållet innan du packar undan den. Det heta munstycket kan förorsaka skador.