# Советы по применению

## Температура работы

На клеевом пистолете можно установить две разные температуры работы (130 °C и 200 °C).

Если во время работы вы измените температуру, соответствующая кнопка выбора температуры (7) или (9) мигает зеленым до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура. При охлаждении от 200 °C до 130 °C это может занять несколько минут.

Температура работы | Материал
--- | ---
130 °C Кнопка выбора температуры (9) | Чувствительные к нагреву материалы (например, Styropor®); не подходит для PE, PP, PTFE и мягкого ПВХ
200 °C Кнопка выбора температуры (7) | Бумага, картон, пробка, дерево, кожа, ткани, пенопласт, пластмасса (за исключением PE, PP, PTFE и мягкого ПВХ), керамика, фарфор, металл, стекло и камень

Используйте только тот клей, который рекомендован изготовителем клеевого пистолета и подходит для температуры обработки.

## Общие указания по эксплуатации и очистке

Материал/заготовка | Рекомендация
--- | ---
Большие, длинные заготовки | Наносите клей пунктирами
Гибкие материалы (напр., текстиль) | Наносите клей линиями

- Не используйте горючие растворители для очистки мест склеивания. Остатки растворителя могут воспламенится от горячего клея или вызвать появление вредных паров.

Клей не снимается с одежды.

Склеенные места можно красить.

## Неполадка – Причины и устранение

Проблема | Причина | Способ устранения
--- | --- | ---
Клеевой стержень не подается. | Клеевой стержень закончился | Вставьте новый клеевой стержень
Диаметр клеевого стержня слишком большой или слишком маленький | Используйте рекомендованные оригинальные клеевые стержни
Клеевой стержень слишком короткий | Используйте рекомендованные оригинальные клеевые стержни
Вставьте еще один клеевой стержень
Клеевой стержень выпадает из пистолета. | Диаметр клеевого стержня слишком маленький | Используйте рекомендованные оригинальные клеевые стержни
После подачи клей долго подтягивается или стекает | Температура плавления клеевого стержня слишком низкая | Используйте рекомендованные оригинальные клеевые стержни
Установите правильную температуру работы с помощью кнопки выбора температуры
Клей постоянно капает из термоклеевого пистолета без нажатия кнопки подачи клея. | Температура плавления клеевого стержня слишком низкая | Используйте рекомендованные оригинальные клеевые стержни
Установите правильную температуру работы с помощью кнопки выбора температуры
Подача затруднена. | Диаметр клеевого стержня слишком большой и/или Температура плавления клеевого стержня слишком низкая | Используйте рекомендованные оригинальные клеевые стержни
Установите правильную температуру работы с помощью кнопки выбора температуры
Подача клея блокируется в связи с вытеканием клея в обратном направлении. | Диаметр клеевого стержня слишком маленький и/или Температура плавления клеевого стержня слишком низкая | Используйте рекомендованные оригинальные клеевые стержни
Установите правильную температуру работы с помощью кнопки выбора температуры
Клей течет неравномерно. | Температура плавления клеевого стержня слишком низкая | Используйте рекомендованные оригинальные клеевые стержни
Установите правильную температуру работы с помощью кнопки выбора температуры
Неравномерная подача клея | Нажимайте на кнопку подачи клея медленно и равномерно
Склеенная поверхность держится только в одном месте. | Клей частично остыл еще до соединения деталей | Быстрее соединяйте заготовки
Вместо нанесения клея на всю поверхность наносите клей пунктиром или полосами
Предварительно разогрейте поверхность склеивания горячей воздуходувкой
Установите правильную температуру работы
Склеенные поверхности расходятся после затвердевания клея. | Склеиваемая поверхность жирная или слишком скользкая | Удалите жир со склеиваемой поверхности или придайте ей небольшую шероховатость
Склеиваемая поверхность покрыта пылью | Очистите склеиваемую поверхность
Материал заготовки непригоден для склеивания | Термоклей непригоден, используйте специальный клей
Воздействие влаги | Используйте только в сухих условиях
Слишком высокая/слишком низкая температура окружающей среды | Используйте только в условиях указанного диапазона температур
Приклеенная плитка отходит от основания во влажных помещениях. | Влага просачивается в место склеивания. | Термоклей непригоден, используйте плиточный клей на цементной основе
Приклеенные подошвы отпадают. | Кожа разбухает от влаги, и влага просачивается в склеиваемое место. | Термоклей непригоден, используйте специальный клей
По окончании работ по склеиванию при поднятии термоклеевого пистолета от места склеивания образуются «нити». | После окончания нанесения клея кнопка подачи клея осталась нажатой | Незадолго до окончания нанесения клея отпустите кнопку подачи клея
Насадка не очищена от клея | После окончания нанесения клея при отрывании термоклеевого пистолета от места склеивания вытрите насадку об обрабатываемую поверхность
Заготовка плавится. | Заготовка изготовлена из материала с низкой температурой плавления, например, из Styropor®. | Термоклей непригоден используйте специальный клей (с низкой температурой плавления) и установите температуру работы на 130 °C с помощью кнопки выбора температуры (9)
Ожоги пальцев при склеивании | При нанесении клей просачивается сквозь бумагу. | Не держите заготовку в руке
Склеивайте поверхности на термостойком силиконовом основании
При нанесении клей просачивается сквозь ткань. | Не держите заготовку в руке
Склеивайте поверхности на термостойком силиконовом основании
Горячая заготовка из металла | Не держите заготовку в руке
Склеивайте поверхности на термостойком силиконовом основании
Зафиксируйте заготовку