# Igangsetting

## Inn-/utkobling

- For å slå på limpistolen trykker du på av/på-knappen (8).
  Limpistolen varmes opp med den sist innstilte bearbeidingstemperaturen (130 °C eller 200 °C).
  Under oppvarmingen blinker den gjeldende knappen for valg av temperatur (7) eller (9) grønt. Hvis den lyser kontinuerlig grønt, er limpistolen klar for bruk.

Hvis du endrer bearbeidingstemperaturen under bruk, blinker den tilsvarende temperaturknappen (7) eller (9) grønt helt til ønsket måltemperatur er nådd. Under avkjøling fra 200 °C til 130 °C kan dette ta flere minutter.

- For å slå av limpistolen trykker du på av/på-knappen (8) helt til lysdioden til den gjeldende temperaturknappen (7) eller (9) slukker.

Merknad: Hvis ikke limpistolen brukes på over 10 minutter, slås den automatisk av for å spare energi.

- Hvis temperaturknappen (7) eller (9) lyser kontinuerlig rødt etter at limpistolen har blitt slått på igjen, må du lade batteriet.

- Sett fra deg limpistolen på et trygt sted etter bruk, og la den avkjøles helt før du legger den bort. Den varme dysen kan forårsake skader.