# Поради щодо застосування

## Робоча температура

На клейовому пістолеті можна встановити два різні температурні режими роботи (130 °C і 200 °C).

Якщо під час роботи ви зміните температуру обробки, відповідна кнопка вибору температури (7) або (9) блимає зеленим кольором, доки не буде досягнуто бажаної цільової температури.При охолодженні з 200 °C до 130 °C це може тривати кілька хвилин.

Робоча температура | Матеріал
--- | ---
Кнопка вибору температури 130 °C (9) | Термочутливі матеріали (наприклад, Styropor®); не підходить для PE, PP, PTFE та м’якого ПВХ
Кнопка вибору температури 200 °C (7) | Папір, картон, пробка, дерево, шкіра, текстиль, пінопласт, пластик (крім PE, PP, PTFE та м'якого ПВХ), кераміка, порцеляна, метал, скло та камінь

Використовуйте лише ті клеї, які рекомендовані виробником клейового пістолета та підходять для температури обробки.

## Загальні рекомендації щодо роботи та очищення

Матеріал/заготовка | Рекомендація
--- | ---
Великі, довгі заготовки | Наносіть клей цятками
Гнучкі матеріали (напр., текстиль) | Наносьте клей лініями

- Не використовуйте для очищення місць склеювання горючі розчинники. Рештки розчинника можуть загорітися від гарячого клею і утворити шкідливі пари.

Клей не знімається з одягу.

Склеєні місця можна фарбувати.

## Несправності – Причини і усунення

Проблема | Причина | Усунення
--- | --- | ---
Клейовий стрижень не подається. | Клейовий стрижень закінчився | Встроміть новий клейовий стрижень
Діаметр клейового стрижня занадто великий або занадто малий | Використовуйте рекомендовані оригінальні клейові стрижні
Клейовий стрижень занадто короткий | Використовуйте рекомендовані оригінальні клейові стрижні
Встроміть іще один клейовий стрижень
Клейовий стрижень випадає із пістолета. | Діаметр клейового стрижня занадто малий | Використовуйте рекомендовані оригінальні клейові стрижні
Після подачі клей довго наповнюється або стікає | Температура плавлення клейового стрижня занадто низька | Використовуйте рекомендовані оригінальні клейові стрижні
Встановіть правильну температуру обробки за допомогою кнопки вибору температури
Клей постійно капає із клейового пістолета без натискання кнопки подачі клею. | Температура плавлення клейового стрижня занадто низька | Використовуйте рекомендовані оригінальні клейові стрижні
Встановіть правильну температуру обробки за допомогою кнопки вибору температури
Подача відбувається повільно. | Завеликий діаметр клейового стрижня та/або температура плавлення клею занадто низька | Використовуйте рекомендовані оригінальні клейові стрижні
Встановіть правильну температуру обробки за допомогою кнопки вибору температури
Подача клею блокується у зв’язку з витіканням клею у зворотному напрямку. | Діаметр клейового стрижня занадто малий і/або Температура плавлення клейового стрижня занадто низька | Використовуйте рекомендовані оригінальні клейові стрижні
Встановіть правильну температуру обробки за допомогою кнопки вибору температури
Клей тече нерівномірно. | Температура плавлення клейового стрижня занадто низька | Використовуйте рекомендовані оригінальні клейові стрижні
Встановіть правильну температуру обробки за допомогою кнопки вибору температури
Подача клею нерівномірна | Натискайте кнопку подачі клею повільно і рівномірно
Склеєна поверхня тримається лише в одному місці. | Клей частково охолонув іще до з’єднання деталей | Швидше з’єднуйте заготовки
Замість нанесення клею на всю поверхню наносьте клей пунктиром або смугами
Попередньо розігрійте склеювану поверхню гарячою повітродувкою
Встановіть правильну температуру обробки
Склеєні поверхні розходяться після охолодження. | Склеювана поверхня жирна або дуже слизька | Видаліть жир із склеюваної поверхні або придайте їй трохи шорсткості
Склеювана поверхня покрита пилом | Очистіть склеювану поверхню
Матеріал заготовки непридатний для склеювання | Гарячий клей не підходить, використовуйте спеціальний клей
Вплив вологи | Використовувати тільки в сухому середовищі
Температура навколишнього середовища занадто висока/занадто низька | Використовувати тільки в зазначеному діапазоні температур
Приклеєна плитка відстає від основи в вологих приміщеннях. | Волога проникає в місце склеювання. | Гарячий клей не підходить, використовуйте плитковий клей на цементній основі
Приклеєні підошви відстають від основи. | Шкіра розбухає від вологи, волога проникає в місце склеювання. | Гарячий клей не підходить, використовуйте спеціальний клей
При закінченні нанесення клею під час підняття клейового пістолета з місця склеювання утворюються «нитки». | При закінченні нанесення клею ще натискувалася кнопка подачі клею | Незадовго до закінчення нанесення клею зупиніть подачу клею
Сопло не витерте від клею | В кінці нанесення клею при відриванні клейового пістолета від місця склеювання витріть сопло об оброблювану поверхню
Заготовка плавиться. | Заготовка складається з легкоплавкого матеріалу, наприклад, Styropor®. | Гарячий клей не підходить Використовуйте спеціальний клей (низькоплавкий) та встановіть за допомогою кнопки вибору температури (9) температуру обробки 130 °C
Опіки пальців при склеюванні | При нанесенні клей просочується через папір. | Не тримайте заготовку в руці
Склеюйте поверхні на термостійкій силіконовій основі
При нанесенні клей просочується через тканину. | Не тримайте заготовку в руці
Склеюйте поверхні на термостійкій силіконовій основі
Гаряча заготовка з металу | Не тримайте заготовку в руці
Склеюйте поверхні на термостійкій силіконовій основі
Затисніть заготовку