# Onderhoud en reiniging

- Let op! Schakel vóór onderhouds- en reinigingswerkzaamheden het lijmpistool uit.

- Houd het lijmpistool schoon om goed en veilig te werken.

Nadat de lijm hard geworden is, kunt u deze met een stomp voorwerp verwijderen. Gebruik voor de reiniging geen oplosmiddelen. De lijmplaatsen kunnen indien nodig door verhitting weer worden losgemaakt.

Een geplaatste lijmstick (3) mag niet naar achter toe uit het lijmpistool worden verwijderd, om het lijmpistool niet te beschadigen.