# Tekniske data

Akku-limpistol |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Opvarmningstid ca.A) | min | 2
Limtemperatur (kan vælges) | °C °C | 130 200
Maks. limydelse | g/min | 20
Limstav
Diameter | mm | 11
Længde | mm | 45–200
DriftstidA) pr. akku-opladning op til |  | 10 limstave
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Tilladt omgivelsestemperatur |  |
ved opladning | °C | 0 ... +35
ved drift og ved opbevaring | °C | +5 ... +40
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V...W-.
Anbefalede ladereC) |  | AL 18...

A)

  Målt ved 20-25 °C med akku PBA 18V 2.5Ah W-. og forarbejdningstemperatur 200 °C.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV