# Instrucţiuni de lucru

- Protejaţi persoanele şi animalele împotriva contactului cu creionul de lipit şi cu capul duzei care sunt fierbinţi. Adezivul şi vârful duzei se încălzesc până la 200 °C, comportând pericolul de arsuri. Dacă adezivul fierbinte intră în contact cu pielea, clătiţi imediat locul respectiv sub jet de apă rece timp de câteva minute. Nu încercaţi să îndepărtaţi adezivul fierbinte de pe piele.

Utilizează numai adezivi care sunt recomandaţi de producătorul pistolului de lipit şi care sunt adecvaţi pentru temperatura de prelucrare.

Îmbinările lipite se pot desface sub acţiunea umezelii sau a căldurii.

## Pregătirea lipirii

Locurile de lipire trebuie să fie curate, uscate şi degresate.

Materialele care urmează a fi lipite cât şi suprafaţa de lucru nu trebuie să fie inflamabile sau combustibile.

Efectuaţi în prealabil un test de compatibilitate al materialelor termosensibile pe un eşantion de lucru.

Piesele care urmează să fie lipite nu trebuie să fie mai reci de +5 °C şi nici mai calde de +50 °C.

Materialele care răcesc rapid adezivul ar trebui preîncălzite cu suflanta cu aer cald.

## Lipire

- Introduceţi batonul de adeziv (3) potrivit materialului de lucru în compartimentul pentru batonul de adeziv (4).
- Conectează pistolul de lipit şi, dacă este necesar, selectează prin apăsarea tastei corespunzătoare de selectare a temperaturii (7) sau (9) temperatura de prelucrare adecvată pentru batonul de adeziv.
- Lasă pistolul de lipit să se încălzească. Tasta de selectare a temperaturii se aprinde intermitent în verde.

Imediat ce tasta de selectare a temperaturii se aprinde permanent în verde, pistolul de lipit este pregătit pentru funcţionare.

- Apasă cu presiune moderată tasta de dozare (10) şi aplică adezivul pe o latură.
- După aplicarea adezivului, presează imediat împreună timp de aproximativ 30 de secunde materialele care trebuie lipite.
  Acum încă mai este posibilă corectarea lipiturii.

După un interval de răcire de aproximativ 5 minute, lipitura poate fi pusă sub sarcină.

Dacă în timpul funcţionării modifici temperatura de prelucrare, tasta corespunzătoare de selectare a temperaturii (7) sau (9) se aprinde intermitent în verde până la atingerea temperaturii ţintă dorite. În timpul procesului de răcire de la 200 °C la 130 °C, acest lucru poate dura câteva minute.

- Aveţi grijă să nu intraţi în contact cu adezivul fierbinte. Pentru a presa împreună materiale transparente, folosiţi un strat suport din silicon.

## Înlocuirea duzelor

Utilizează exclusiv duze originale de la Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Duza (1) poate fi înlocuită numai atunci când este caldă. Pentru aceasta, încălzeşte puţin pistolul de lipit.

- Poartă mănuşi de protecţie atunci când înlocuieşti duza. Prinde duza încălzită ţinând-o numai de protecţia termică (2). În cazul contactului cu vârful fierbinte al duzei există pericolul de arsuri.

- Strânge manual duza nouă (1).