# Початок роботи

## Вмикання/вимикання

- Щоб увімкнути клейовий пістолет, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (8)
  .Клейовий пістолет нагрівається до останньої встановленої температури роботи (130 °C або 200 °C).
  Під час нагрівання кнопка вибору температури (7) або (9) блимає зеленим кольором.Коли він світиться зеленим безперервно, клейовий пістолет готовий до роботи.

Якщо під час роботи ви зміните температуру обробки, відповідна кнопка вибору температури (7) або (9) блимає зеленим кольором, доки не буде досягнуто бажаної цільової температури.При охолодженні з 200 °C до 130 °C це може тривати кілька хвилин.

- Щоб вимкнути клейовий пістолет, натискайте кнопку ввімкнення/вимкнення (8) поки не згасне світлодіод відповідної кнопки вибору температури (7) або (9).

Вказівка: Якщо клейовий пістолет не використовується більше 10 хвилин, він автоматично вимикається для економії енергії.

- Якщо кнопка вибору температури (7) або (9) після повторного увімкнення постійно горить червоним, необхідно зарядити акумулятор.

- Після використання надійно відставляйте клейовий пістолет і давайте йому охолонути перед запаковуванням. Гаряче сопло може спричинити шкоду.