# Informasjon om bruk

- Beskytt mennesker og dyr mot det varme limet og den varme dysespissen. Limet og dysespissen når en temperatur på 200 °C, noe som medfører fare for brannskader. Hvis du får varmt lim på huden, skyller du det berørte stedet straks under kaldt rennende vann i noen minutter. Du må ikke forsøke å fjerne det varme limet fra huden.

Bruk bare lim som er anbefalt av produsenten av limpistolen og som er egnet for bearbeidingstemperaturen.

Limforbindelser kan løsne hvis de utsettes for fuktighet eller varme.

## Forberedelse for liming

Limstedene må være rene, tørre og fettfrie.

Materialene som skal limes og arbeidsunderlaget må ikke være lett antennelige eller brennbare.

Test på forhånd på et prøveemne om varmeømfintlige materialer er egnet for liming.

Det som skal limes må ikke være kaldere enn +5 °C og ikke varmere enn +50 °C.

Materialer som avkjøler limet raskt, bør forhåndsvarmes med en varmluftpistol.

## Liming

- Sett en limstav som passer til materialet (3)i limstavrommet (4).
- Slå på limpistolen, og velg om nødvendig eget bearbeidingstemperatur for limstaven ved å trykke på den gjeldende temperaturknappen (7) eller (9).
- La limpistolen varmes opp. Knappen for valg av temperatur blinker grønt.

Når temperaturknappen lyser kontinuerlig grønt, er limpistolen klar til bruk.

- Trykk med moderat trykk på mateknappen (10), og påfør limet på én side.
- Trykk sammen materialene som skal limes i ca. 30 sekunder umiddelbart etter at limet er påført.
  Det er fortsatt mulig å korrigere limstedet.

Limstedet kan belastes etter en avkjølingstid på ca. 5 minutter.

Hvis du endrer bearbeidingstemperaturen under bruk, blinker den tilsvarende temperaturknappen (7) eller (9) grønt helt til ønsket måltemperatur er nådd. Under avkjøling fra 200 °C til 130 °C kan dette ta flere minutter.

- Pass på at du ikke berører det varme limet. Bruk silikonunderlag ved sammenpressing av gjennomtrengelige materialer.

## Bytte dyse

Bruk utelukkende originaldyser fra Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Dysen (1) kan bare skiftes i varm tilstand. Varm opp limpistolen en kort stund før de skifter dyse.

- Bruk beskyttelseshansker når du skifter dyse. Hold bare på varmebeskyttelsen (2) på den oppvarmede dysen. Det er fare for å brenne seg på den varme dysespissen.

- Stram den nye dysen (1) godt.