# Konserwacja i czyszczenie

- Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy wyłączyć pistolet do klejenia.

- Utrzymywanie pistoletu do klejenia w czystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.

Utwardzony klej można usunąć tępym narzędziem. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników. Sklejone elementy można w razie potrzeby rozłączyć, podgrzewając klej.

Włożonego wkładu kleju topliwego (3) nie wolno wyjmować z pistoletu do klejenia od tyłu, aby nie uszkodzić pistoletu do klejenia.