# نصائح الاستخدام

## درجة حرارة المعالجة

يمكن ضبط درجتي حرارة معالجة مختلفتين (130 °م و 200 °م) على مسدس اللصق.

إذا قمت بتغيير درجة حرارة المعالجة أثناء التشغيل، يومض زر اختيار درجة الحرارة المعني (7) أو (9) باللون الأخضر، حتى يتم الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة المرغوبة. قد تستغرق عملية التبريد من 200 °م إلى 130 °م عدة دقائق.

درجة حرارة المعالجة | الخامة
--- | ---
130 °م زر اختيار درجة الحرارة (9) | المواد الحساسة للحرارة (على سبيل المثال Styropor®‎) غير مناسبة للمواد PE و PP و PTFE ومادة PVC الطرية
200 °م زر اختيار درجة الحرارة (7) | الورق والكرتون والفلين والخشب والجلود والمنسوجات والإسفنج والبلاستيك (باستثناء مواد PE و PP و PTFE ومادة PVC الطرية) والسيراميك والبورسلين والمعادن والزجاج والحجر

استخدم فقط مادة اللصق التى ينصح بها من الجهة الصانعة لمسدس اللصق والمناسبة لدرجة حرارة المعالجة.

## نصائح عامة للعمل والتنظيف

الخامة/قطعة الشغل | النصيحة
--- | ---
قطع شغل طويلة وكبيرة السطح | تدهن المادة اللاصقة بشكل نقطي
خامات مرنة (مثل المنسوجات) | تدهن المادة اللاصقة بشكل خطوط طولية

- لا تستخدم المذيبات القابلة للاشتعال لتنظيف أماكن اللصق. فقد تشتعل بقايا المذيبات بسبب مادة اللصق الساخنة أو تتصاعد الأبخرة الضارة.

لا يمكن إزالة بقايا المواد اللاصقة عن الثياب.

يمكن طلاء أماكن اللصق بواسطة اللاكيه.

## الأخطاء – الأسباب والعلاج

المشكلة | السبب | العلاج
--- | --- | ---
لا يتم نقل عصا اللصق. | تم استهلاك عصا اللصق | ضع عصا لصق جديدة
قطر عصا اللصق كبير للغاية أو صغير للغاية | استخدم عصي اللصق الأصلية الموصى باستخدامها
عصا اللصق قصير للغاية | استخدم عصي اللصق الأصلية الموصى باستخدامها
أدخل عصا لصق أخرى
عصا اللصق تسقط من مسدس اللصق. | قطر عصا اللصق صغير للغاية | استخدم عصي اللصق الأصلية الموصى باستخدامها
بعد إنهاء التغذية تكون مدة التحريك اللاحق أو التنقيط طويلة للغاية | درجة انصهار عصا اللصق منخفضة للغاية | استخدم عصي اللصق الأصلية الموصى باستخدامها
اضبط درجة حرارة المعالجة الصحيحة باستخدام زر اختيار درجة الحرارة
مسدس اللصق يسقط قطرات باستمرار دون ضغط زر التغذية. | درجة انصهار عصا اللصق منخفضة للغاية | استخدم عصي اللصق الأصلية الموصى باستخدامها
اضبط درجة حرارة المعالجة الصحيحة باستخدام زر اختيار درجة الحرارة
التغذية صعبة الحركة. | قطر عصا اللصق كبير للغاية و/أو درجة انصهار عصا اللصق منخفضة للغاية | استخدم عصي اللصق الأصلية الموصى باستخدامها
اضبط درجة حرارة المعالجة الصحيحة باستخدام زر اختيار درجة الحرارة
إعاقة التغذية بسبب ارتداد مادة لاصقة. | قطر عصا اللصق صغير للغاية و/أو درجة انصهار عصا اللصق منخفضة للغاية | استخدم عصي اللصق الأصلية الموصى باستخدامها
اضبط درجة حرارة المعالجة الصحيحة باستخدام زر اختيار درجة الحرارة
المادة اللاصقة لا تتدفق بشكل منتظم. | درجة انصهار عصا اللصق منخفضة للغاية | استخدم عصي اللصق الأصلية الموصى باستخدامها
اضبط درجة حرارة المعالجة الصحيحة باستخدام زر اختيار درجة الحرارة
التغذية غير منتظمة | اضغط زر التغذية ببطء وبانتظام
سطح اللصق يثبت في مكان واحد فقط. | بردت المادة اللاصقة جزئيا قبل ضم القطع إلى بعضها | قم بضم قطع الشغل بشكل أسرع
ضع نقط أو خطوط لصق بدلا من وضع اللاصق على كامل السطح
قم بتسخين سطح اللصق أولا بمنفاخ الهواء الساخن
اضبط درجة حرارة المعالجة الصحيحة
يفك اللاصق بعد التبريد. | سطح اللصق ملوث بالشحوم أو أملس للغاية | قم بإزالة الشحم عن سطح اللصق أو خشّنه بعض الشيء
سطح اللصق متسخ بالغبار | قم بتنظيف سطح اللصق
خامة قطعة الشغل غير ملائمة | مادة اللصق الساخنة غير مناسبة، استخدم لاصق خاص
تأثير الرطوبة | اقتصر على الاستخدام في محيط جاف
درجة الحرارة المحيطة مرتفعة/منخفضة للغاية | اقتصر على الاستخدام في نطاق درجة الحرارة المحدد
بلاط الزينة الملصق في الأماكن الرطبة ينفك. | الرطوبة تتسرب إلى مكان اللصق. | مادة اللصق الساخنة غير مناسبة، استخدم لاصق بلاط بقاعدة إسمنتية
نعال الأحذية تنفصل بعد لصقها. | الرطوبة تتسرب إلى مكان اللصق وتجعل الجلد ينتفخ. | مادة اللصق الساخنة غير مناسبة، استخدم لاصق خاص
في نهاية عملية وضع المادة اللاصقة، تتشكل "خيوط" عندما يتم رفع مسدس اللصق من موضع اللصق. | استمرار انضغاط زر التغذية بعد إنهاء عملية وضع اللاصق | أوقف التغذية قبل إنهاء عملية طلي اللاصق بوقت قصير
لم يتم مسح المنفث | في نهاية وضع المادة اللاصقة وعند رفع مسدس اللصق من موضع اللصق امسح المنفث فيف قطعة الشغل
قطعة الشغل تذوب. | تتألف قطعة الشغل من مادة شغل سهلة الذوبان، مثل مادة Styropor®‎. | مادة اللصق الساخنة غير مناسبة استخدم لاصق خاص (درجة انصهار منخفضة) واضبط درجة حرارة المعالجة 130 °م باستخدام زر اختيار درجة الحرارة (9)
احتراق الأصابع أثناء اللصق | اللاصق يتسرب عند وضعه على الورق. | لا تمسك قطعة الشغل بيدك
قم بإجراء عملية اللصق على أرضية سيليكون مقاومة للحرارة
اللاصق يتسرب عند وضعه على القماش. | لا تمسك قطعة الشغل بيدك
قم بإجراء عملية اللصق على أرضية سيليكون مقاومة للحرارة
تعرض قطعة المعدنية للسخونة | لا تمسك قطعة الشغل بيدك
قم بإجراء عملية اللصق على أرضية سيليكون مقاومة للحرارة
إحكام ربط قطعة الشغل