# Указания по технике безопасности

×

Прочтите все указания и инструкции по тех‌нике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

- Не разрешайте пользоваться клеевым пистолетам лицам, которые не зна‌комы с ним или не чи‌тали настоящих инструк‌ций.

- Этот клеевой пистолет не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями. Иначе существует опасность неправильного использования или получения травм.

- Пользоваться данным клеевым пистолетом детям в возрасте 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями разрешается только под присмотром ответственного за их безопасность лица или если они прошли инструктаж на предмет надежного использования клеевого пистолета и понимают, какие опасности исходят от них. Иначе существует опасность неправильного использования или получения травм.

- Не оставляйте детей без присмотра. При этом следите за тем, чтобы дети не играли клеевым пистолетом.

- Очистку и техническое обслуживание клеевого пистолета дети могут производить только под присмотром.

- Каждый раз перед использованием проверяйте клеевой пистолет. Не используйте клеевой пистолет, если обнаружены повреждения. Не вскрывайте клеевой пистолет самостоятельно, его ремонт разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Использование поврежденного клеевого пистолета повышает риск поражения электричеством.

- Не оставляйте включенный клеевой пистолет без присмотра.

| Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.

- Не бросайте клеевые стержни в огонь.

- Надежно отставляйте клеевой пистолет в сторону после применения и давайте ему полностью остыть перед упаковыванием. Горячее сопло может причинить ущерб.

- Заряжайте аккумуляторы только в за‌рядных устройствах, рекомендуемых изготовителем. В противном случае существует опасность пожара.

- Используйте аккумуляторную батарею только в изделиях изготовителя. Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.

- Защищайте неиспользуемый аккуму‌ля‌тор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других ма‌лень‌ких металлических предметов, которые могут закоротить полюса. Короткое замыкание полюсов аккумуля‌тора может привести к ожогам или пожару.

- При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может возгораться или взрываться.Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

- При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за по‌мо‌щью к врачу. Вытекающая аккумуля‌торная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

- Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею. Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

- Не вскрывайте аккумулятор. При этом возникает опасность короткого замыкания.

- Не касайтесь горячего сопла. Существует опасность ожога.

- При работах над головой пользуйтесь защитными очками. Это защитит глаза от стекающего клея.

- Не направляйте клеевой пистолет на людей или на себя во время работы. Горячий клей может вызвать ожоги.

- Убедитесь, что установленная температура подходит для клеевого стержня. Если температура слишком высока, клей становится слишком жидким и может вытечь неконтролируемо. Если температура слишком низкая, клей не сможет достаточно прочно сцепиться с материалом.