# Указания по применению

- Не подпускайте людей и животных к горячему клею и кончику насадки. Клей и кончик насадки нагреваются примерно до 200 °C, следовательно, существует опасность ожога. Если горячий клей попал на кожу, немедленно подставьте обожженное место под струю холодной воды на несколько минут. Не пытайтесь удалить горячий клей с кожи.

Используйте только тот клей, который рекомендован изготовителем клеевого пистолета и подходит для температуры обработки.

Клеевые соединения могут расклеиться под воздействием влаги или при нагревании.

## Подготовка к склеиванию

Места склеивания должны быть чистыми, сухими и нежирными.

Склеиваемый материал, а также основание, на котором будут выполняться работы, не должны быть легковоспламеняющимися или горючими.

Проверьте предварительно чувствительные к нагреву материалы на пробной заготовке на предмет их пригодности.

Температура склеиваемых заготовок должна находится в пределах от +5 °C до +50 °C.

Материалы, которые быстро охлаждают клей, необходимо заранее прогреть техническим феном.

## Склеивание

- Вставьте подходящий для материала клеевой стержень (3) в отсек для клеевого стержня (4).
- Включите клеевой пистолет и, при необходимости, выберите температуру работы клеевого стержня, нажав соответствующую кнопку выбора температуры (7) или (9).
- Дайте клеевому пистолету нагреться. Кнопка выбора температуры мигает зеленым.

Как только кнопка выбора температуры начинает непрерывно светиться зеленым, клеевой пистолет готов к работе.

- Нажмите на кнопку подачи клея (10) с умеренной силой и нанесите клей с одной стороны.
- После нанесения клея немедленно прижмите друг к другу склеиваемые материалы и удерживайте их прижатыми прибл. 30 с.
  Сейчас еще возможна корректировка места склеивания.

Склеенное место можно подвергать нагрузкам прибл. через 5 мин.

Если во время работы вы измените температуру, соответствующая кнопка выбора температуры (7) или (9) мигает зеленым до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура. При охлаждении от 200 °C до 130 °C это может занять несколько минут.

- Будьте осторожны, чтобы не дотронуться до горячего клея. Для сжатия пропускающих материалов используйте силиконовую подложку.

## Замена насадки

Используйте только оригинальные насадки Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Насадку (1) можно заменять, только когда она теплая. Для этого немного нагрейте термоклеевой пистолет.

- При замене насадки надевайте защитные рукавицы. Берите нагретую насадку только за участок, имеющий термозащиту (2). Касание горячего наконечника насадки может стать причиной ожога.

- Зафиксируйте новую насадку (1) вручную.