# Technische gegevens

Acculijmpistool |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Opwarmtijd ca.A) | min | 2
Lijmtemperatuur (naar keuze) | °C °C | 130 200
Max. lijmcapaciteit | g/min | 20
Lijmstick
Diameter | mm | 11
Lengte | mm | 45–200
GebruiksduurA) per acculading tot max. |  | 10 lijmsticks
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Toegestane omgevingstemperatuur |  |
Bij het laden | °C | 0 ... +35
Bij gebruik en bij opslag | °C | +5 ... +40
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V...W-.
Aanbevolen oplaadapparatenC) |  | AL 18...

A)

  Gemeten bij 20–25 °C met accu PBA 18V 2.5Ah W-. en verwerkingstemperatuur 200 °C.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV