# Datos técnicos

Pistola de pegamento eléctrica |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18
Tiempo de calentamiento aprox.A) | min | 2
Temperatura de adhesión (opcional) | °C °C | 130 200
Potencia máx. de adhesión | g/min | 20
Barra de adhesivo
Diámetro | mm | 11
Longitud | mm | 45–200
Duración de funcionamientoA) por carga de batería hasta |  | 10 barras de adhesivo
Peso según ‌EPTA‑Procedure 01:2014B) | kg | 0,68–0,99
Temperatura ambiente permitida |  |
al cargar | °C | 0 ... +35
durante el uso y el almacenamiento | °C | +5 ... +40
Baterías recomendadas |  | PBA 18V...W-.
Cargadores recomendadosC) |  | AL 18...

A)

  Medido a 20–25 °C con batería PBA 18V 2.5Ah W-. y una temperatura de procesamiento de 200 °C.

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV