# Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению термоклеевого пистолета на странице с иллюстрациями.

(1) | Насадка
(2) | Термозащита
(3) | Клеевой стерженьA)
(4) | Отсек для клеевого стержня
(5) | Кнопка разблокировки аккумулятораA)
(6) | Аккумуляторная батареяA)
(7) | Кнопка выбора температуры 200 °C
(8) | Выключатель
(9) | Кнопка выбора температуры 130 °C
(10) | Кнопка подачи клея

A)

  Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассо‌ртимент принадлежностей см. в нашей программе принадлежностей.