# 활용 팁

## 작업 온도

글루건에서 두 가지 작업 온도(130 °C 및 200 °C)를 설정할 수 있습니다.

작동 중에는 작업 온도를 전환하면, 해당 온도 선택 버튼 (7) (9) 이 원하는 목표 온도에 도달할 때까지 녹색으로 깜박입니다. 200 °C에서 130 °C로 식히는 과정은 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

작업 온도 | 작업 소재
--- | ---
130 °C 온도 선택 버튼 (9) | 열에 민감한 소재(예: Styropor®), PE, PP, PTFE 및 소프트 PVC에 적합하지 않음
200 °C 온도 선택 버튼 (7) | 종이, 판지, 코르크, 목재, 가죽, 직물, 스폰지, 플라스틱(PE, PP, PTFE 및 소프트 PVC 제외), 세라믹, 자기, 금속, 유리 및 석재

글루건 제조사에서 권장하고 작업 온도에 적합한 접착제만 사용하십시오.

## 일반 작업 및 청소 팁

소재/작업물 | 권장사항
--- | ---
면적이 넓고 긴 작업물 | 접착제를 점 모양으로 도포
유연한 소재(예: 직물) | 접착제를 선 모양으로 도포

- 접착 부위를 청소할 때 가연성 용제를 사용하지 마십시오. 용제의 잔여물이 뜨거운 접착제로 인해 점화되거나 유해한 증기를 발생시킬 수 있습니다.

복장에 묻은 접착제 잔여물은 다시 제거할 수 없습니다.

접착 부위에 도료를 바를 수 있습니다.

## 고장 – 원인 및 대책

문제 | 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
글루 스틱이 이동하지 않음. | 글루 스틱이 다 소진됨 | 새로운 글루 스틱을 삽입하십시오
글루 스틱 직경이 너무 크거나 너무 작음 | 권장하는 순정 글루 스틱만 사용하십시오
글루 스틱이 너무 짧음 | 권장하는 순정 글루 스틱만 사용하십시오
다른 글루 스틱을 삽입하십시오
글루건에서 글루 스틱이 떨어짐. | 글루 스틱 직경이 너무 작음 | 권장하는 순정 글루 스틱만 사용하십시오
글루 스틱 공급이 종료된 후에도 애프터 러닝 시간 또는 새는 시간이 오래 지속됨 | 글루 스틱의 용해 온도가 너무 낮음 | 권장하는 순정 글루 스틱만 사용하십시오
온도 선택 버튼을 이용해 올바른 작업 온도를 설정하십시오
글루 스틱 공급 버튼을 누르지 않아도 글루건에서 계속 새어 나옴. | 글루 스틱의 용해 온도가 너무 낮음 | 권장하는 순정 글루 스틱만 사용하십시오
온도 선택 버튼을 이용해 올바른 작업 온도를 설정하십시오
글루 스틱 공급이 원활하지 않음. | 글루 스틱 직경이 너무 큼 그리고/또는 글루 스틱의 용해 온도가 너무 낮음 | 권장하는 순정 글루 스틱만 사용하십시오
온도 선택 버튼을 이용해 올바른 작업 온도를 설정하십시오
접착제가 뒤쪽으로 방출되어 공급이 차단됨. | 글루 스틱 직경이 너무 작음 그리고/또는 글루 스틱의 용해 온도가 너무 낮음 | 권장하는 순정 글루 스틱만 사용하십시오
온도 선택 버튼을 이용해 올바른 작업 온도를 설정하십시오
접착제가 일정하게 나오지 않음. | 글루 스틱의 용해 온도가 너무 낮음 | 권장하는 순정 글루 스틱만 사용하십시오
온도 선택 버튼을 이용해 올바른 작업 온도를 설정하십시오
글루 스틱이 일정하게 공급되지 않음 | 글루 스틱 공급 버튼을 천천히 균일한 힘을 가해 누르십시오
한쪽만 접착됨. | 부품이 접합되기 전에 접착제 일부가 이미 냉각됨 | 작업물을 더 빨리 접합시키십시오
접착제를 평평하게 바르지 말고 점 형태 또는 방울 형태로 도포하십시오
접착면을 고열 송풍기를 이용하여 예열시키십시오
올바른 작업 온도를 설정하십시오
냉각 후 접착 부위가 풀림. | 접착면에 그리스가 묻어 있거나 또는 너무 매끄러움 | 접착면의 그리스를 제거하거나 표면을 약간 거칠게 만드십시오
접착면에 먼지가 묻어 있음 | 먼지를 닦아내십시오
작업물 소재가 적합하지 않음 | 뜨거운 접착제가 적합하지 않음, 특수 접착제를 사용하십시오
습기 침투 | 건조한 환경에서 사용하십시오
주변 온도가 너무 높음/너무 낮음 | 특정 온도 영역에서만 사용하십시오
습기가 있는 공간 접착된 타일이 떨어짐. | 접착 부위에 습기가 침투됨. | 뜨거운 접착제가 적합하지 않음, 시멘트 계열의 타일 접착제를 사용하십시오
접착된 신발창이 떨어짐. | 습기로 인해 가죽이 팽창되고 접착 부위에 습기가 침투됨. | 뜨거운 접착제가 적합하지 않음, 특수 접착제를 사용하십시오
접착제 도포가 끝날 때쯤 접착 부위에서 글루건을 들어 올리면 “실”이 생김. | 접착제 도포가 끝났는데 글루 공급 버튼이 계속 눌린 상태로 유지됨 | 접착제 도포를 종료하기 직전에 글루 공급을 조정하십시오
노즐이 분리되지 않음 | 접착제 도포가 끝날 때쯤 접착 부위에서 글 건을 들어 올려 작업물에서 노즐을 빼내십시오
작업물이 녹아내림. | 작업물이 Styropor®와 같은 저융점 소재로 구성되어 있습니다. | 뜨거운 접착제가 적합하지 않음 특수 접착제(저융점)를 사용하고 온도 선택 버튼 (9) 을 눌러 작업 온도를 130 °C로 설정하십시오
접착 시 손가락 화상 위험이 있음 | 종이에 접착제를 바를 때 접착제가 번짐. | 작업물을 손에 들고 있지 마십시오
내열성이 높은 실리콘 받침대에서 접착 작업을 진행하십시오
직물에 접착제를 바를 때 접착제가 번짐. | 작업물을 손에 들고 있지 마십시오
내열성이 높은 실리콘 받침대에서 접착 작업을 진행하십시오
금속 소재의 예열된 작업물 | 작업물을 손에 들고 있지 마십시오
내열성이 높은 실리콘 받침대에서 접착 작업을 진행하십시오
작업물을 고정시키십시오