# Messa in funzione

## Accensione/spegnimento

- Per accendere la pistola incollatrice premere il tasto di accensione/spegnimento (8).
  La pistola incollatrice si riscalda all’ultima temperatura di lavoro impostata (130 °C o 200 °C).
  Durante il riscaldamento, il relativo tasto di selezione temperatura (7) o (9) lampeggia con luce verde. Quando il tasto resta acceso con luce verde fissa, la pistola incollatrice è pronta per l’uso.

Se durante l’utilizzo si cambia la temperatura di lavoro, il relativo tasto di selezione temperatura (7) o (9) lampeggia in verde finché non viene raggiunta la temperatura desiderata. Nel caso della riduzione di temperatura da 200 °C a 130 °C, il processo può durare qualche minuto.

- Per spegnere la pistola incollatrice, premere il tasto di accensione/spegnimento (8) finché non si spegne il LED del corrispondente tasto di selezione temperatura (7) o (9).

Avvertenza: se resta inutilizzata per più di 10 minuti, la pistola incollatrice si spegne automaticamente, per risparmiare energia.

- Se il tasto di selezione temperatura (7) o (9) si accende con luce fissa rossa dopo la riaccensione, è necessario ricaricare la batteria.

- Dopo l’utilizzo riporre la pistola incollatrice in un luogo sicuro e lasciare che si raffreddi completamente prima di metterla via. Ad alte temperature, l’ugello può causare danni.