# Upute za rad

- Zaštitite osobe i životinje od vrućeg ljepila i vrha sapnice. Ljepilo i vrh sapnice zagrijavaju se na otprilike 200 °C i stoga postoji opasnost od opeklina. Ako vruće ljepilo dođe u dodir s kožom, pogođeno mjesto isperite pod mlazom hladne vode nekoliko minuta. Ne pokušavajte ukloniti vruće ljepilo s kože.

Upotrebljavajte samo ljepila koja preporučuje proizvođač pištolja za lijepljenje i koja su prikladna za temperaturu obrade.

Zalijepljeni spojevi mogu se odvojiti pod djelovanjem vlage ili topline.

## Priprema za lijepljenje

Zalijepljeni spojevi moraju biti čisti, suhi i odmašćeni.

Materijali za lijepljenje kao i podloga, na kojoj se radi, ne smiju biti lako zapaljivi.

Prethodno na probnom izratku testirajte prikladnost materijala osjetljivih na visoke temperature.

Temperatura izradaka za lijepljenje ne smije biti niža od +5 °C niti viša od +50 °C.

Materijale, koji brzo ohlade ljepilo, trebalo biti zagrijati puhalom vrućeg zraka.

## Lijepljenje

- Umetnite štapić ljepila (3) koji odgovara materijalu u pretinac za štapić ljepila (4).
- Uključite pištolj za lijepljenje i po potrebi pritiskom na odgovarajuću tipku za odabir temperature (7) ili (9) odaberite prikladnu temperaturu obrade štapića ljepila.
- Pištolj za lijepljenje ostavite da se zagrije. Tipka za odabir temperature treperi zeleno.

Kada tipka za odabir temperature stalno svijetli zeleno, pištolj za lijepljenje je spreman za rad.

- Pritisnite tipku za pomak (10) umjerenim pritiskom i nanesite ljepilo s jedne strane.
- Odmah pritisnite materijale za lijepljenje nakon nanošenja ljepila oko 30 s.
  Sada je još moguća korekcija zalijepljenog spoja.

Nakon cca. 5 min vremena hlađenja zalijepljeni spoj se može opteretiti.

Ako promijenite temperaturu obrade tijekom rada, treperi odgovarajuća tipka za odabir temperature (7) ili (9) zeleno sve dok se ne postigne željena ciljna temperatura. Kod hlađenja s 200 °C na 130 °C to može potrajati nekoliko minuta.

- Pazite da ne dođete u kontakt s vrućim ljepilom. Za pritiskanje propustljivih materijala upotrebljavajte silikonsku podlogu.

## Promjena sapnice

Upotrebljavajte isključivo Bosch originalne sapnice (1 600 A02 EU3‎).

- Sapnica (1) se može promijeniti samo u toplom stanju. U tu svrhu kratko zagrijte pištolj za lijepljenje.

- Nosite zaštitne rukavice pri promjeni sapnice. Uhvatite zagrijanu sapnicu samo za zaštitu od vrućine (2). Postoji opasnost od opeklina na vrućem vrhu sapnice.

- Rukom zategnite novu sapnicu (1).