# Включение электроинструмента

## Включение/выключение

- Чтобы включить клеевой пистолет, нажмите на выключатель (8).
  Клеевой пистолет нагревается до последней установленной температуры работы (130 °C или 200 °C).
  Во время нагрева соответствующая кнопка выбора температуры (7) или (9) мигает зеленым. Если она светится зеленым непрерывно, клеевой пистолет готов к работе.

Если во время работы вы измените температуру, соответствующая кнопка выбора температуры (7) или (9) мигает зеленым до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура. При охлаждении от 200 °C до 130 °C это может занять несколько минут.

- Чтобы выключить клеевой пистолет, нажимайте выключатель (8) до тех пор, пока светодиод соответствующей кнопки выбора температуры (7) или (9) не погаснет.

Указание: если термоклеевой пистолет не используется дольше 10 мин., он автоматически отключается для экономии энергии.

- Если кнопка выбора температуры (7) или (9) после повторного включения постоянно горит красным, необходимо зарядить аккумулятор.

- Надежно отставляйте клеевой пистолет в сторону после применения и давайте ему полностью остыть перед упаковыванием. Горячее сопло может причинить ущерб.