# Wartung und Reinigung

- Achtung! Schalten Sie die Klebepistole vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten aus.

- Halten Sie die Klebepistole sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Nachdem der Klebstoff fest geworden ist, können Sie ihn mit einem stumpfen Gegenstand entfernen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel. Die Klebestellen lassen sich bei Bedarf durch Erhitzen wieder lösen.

Ein eingesetzter Klebestick (3) darf nicht nach hinten aus der Klebepistole entfernt werden, um die Klebepistole nicht zu beschädigen.