# Nasveti za uporabo

## Temperatura obdelave

Na lepilni pištoli lahko nastavite dve različni temperaturi obdelave (130 °C in 200 °C).

Če med delovanjem spremenite temperaturo obdelave, utripa ustrezna izbirna tipka za temperaturo (7) ali (9) tako dolgo zeleno, dokler ne bo dosežena zelena ciljna temperatura. Pri hlajenju z 200 °C na 130 °C lahko to traja več minut.

Temperatura obdelave | Material
--- | ---
130 °C Izbirna tipka za temperaturo (9) | Materiali, ki so občutljivi na vročino (npr. Styropor®); ni primerno za PE, PP, PTFE in mehek PVC
200 °C Izbirna tipka za temperaturo (7) | Papir, lepenka, pluta, les, usnje, blago, pena, plastika (razen PE, PP, PTFE in mehek PVC), keramika, porcelan, kovina, steklo in kamen

Uporabljajte le lepila, ki jih priporoča proizvajalec lepilne pištole in so primerna za temperaturo obdelave.

## Splošni nasveti za čiščenje in delo

Material/obdelovanec | Priporočilo
--- | ---
Dolgi obdelovanci z veliko površino | Nanesite točke lepila
Gibki materiali (npr. tekstil) | Nanesite črto lepila

- Za čiščenje zlepljenih mest ne uporabljajte gorljivih topil. Ostanki topil se lahko zaradi vročega lepila vžgejo ali ustvarijo škodljive pline.

Ostankov lepila na oblačilih ni več mogoče odstraniti.

Na zlepljena mesta je mogoče nanesti lak.

## Napake – vzroki in pomoč

Težava | Vzrok | Ukrepi
--- | --- | ---
Lepilni vložek se ne pomika. | Lepilni vložek je porabljen. | Namestite nov lepilni vložek.
Premer lepilnega vložka je prevelik ali premajhen. | Uporabljajte priporočene originalne lepilne vložke.
Lepilni vložek je prekratek. | Uporabljajte priporočene originalne lepilne vložke.
Namestite še en lepilni vložek.
Lepilni vložek pade iz lepilne pištole. | Premer lepilnega vložka je premajhen. | Uporabljajte priporočene originalne lepilne vložke.
Po koncu podajanja orodje še dolgo deluje oz. lepilo še vedno kaplja. | Talilna temperatura lepilnega vložka je prenizka. | Uporabljajte priporočene originalne lepilne vložke.
Nastavitev pravilne temperature obdelave z izbirno tipko za temperaturo
Lepilna pištola neprestano kaplja, ne da bi bila dovajalna tipka pritisnjena. | Talilna temperatura lepilnega vložka je prenizka. | Uporabljajte priporočene originalne lepilne vložke.
Nastavitev pravilne temperature obdelave z izbirno tipko za temperaturo
Podajanje poteka s težavo. | Premer lepilnega vložka je prevelik in/ali talilna temperatura lepilnega vložka je prenizka. | Uporabljajte priporočene originalne lepilne vložke.
Nastavitev pravilne temperature obdelave z izbirno tipko za temperaturo
Podajanje je blokirano zaradi izstopanja lepila na zadnji strani vložka. | Premer lepilnega vložka je premajhen in/ali talilna temperatura lepilnega vložka je prenizka. | Uporabljajte priporočene originalne lepilne vložke.
Nastavitev pravilne temperature obdelave z izbirno tipko za temperaturo
Lepilo izteka neenakomerno. | Talilna temperatura lepilnega vložka je prenizka. | Uporabljajte priporočene originalne lepilne vložke.
Nastavitev pravilne temperature obdelave z izbirno tipko za temperaturo
Neenakomerno podajanje. | Dovajalno tipko pritiskajte počasi in enakomerno.
Lepilna površina drži le na enem mestu. | Delna ohladitev lepila pred združitvijo obdelovancev. | Obdelovanca združite hitreje.
Namesto nanosa po celotni površini lepilo nanesite v obliki točk ali črt.
Lepilno površino najprej segrejte s fenom za vroč zrak.
Nastavitev prave temperature obdelave
Zlepljeni spoj se po ohladitvi sprosti. | Lepilna površina je premastna ali preveč spolzka. | Odstranite maščobo z lepilne površine ali jo naredite hrapavo.
Lepilna površina je naprašena. | Očistite lepilno površino.
Material obdelovanca ni primeren. | Neprimerno vroče lepilo, uporabite posebno lepilo.
Vpliv vlage | Uporabite samo v suhem okolju
Zunanja temperatura je previsoka/prenizka | Uporabite samo v določenem temperaturnem območju
Zlepljene keramične ploščice se v vlažnih prostorih odlepijo. | Pod lepilnim mestom je vlaga. | Neprimerno vroče lepilo, uporabite lepilo za ploščice s cementno osnovo
Zlepljeni podplati na čevljih se sprostijo. | Zaradi vlage je usnje nabreknilo in se je pod lepilnim mestom premaknilo. | Neprimerno vroče lepilo, uporabite posebno lepilo.
Na koncu nanašanja lepila pri dvigovanju lepilne pištole z lepilnega mesta nastanejo „niti“. | Dovajalna tipka je bila na koncu lepljenja še vedno pritisnjena. | Tik pred koncem nanašanja lepila nastavite podajanje.
Šoba ni bila obrisana. | Na koncu nanašanja lepila morate po dvigu lepilne pištole z lepilnega mesta obrisati šobo na obdelovancu.
Obdelovanec se topi. | Obdelovanec je sestavljen iz materiala z nizkim tališčem, npr. Styropor®. | Vroče lepilo ni primerno Uporabite posebno lepilo (low melt) in nastavite temperaturo obdelave 130 °C z izbirno tipko za temperaturo (9)
Opekline na prstih pri zlepljenju | Pri nanosu lepilo prodre skozi papir. | Obdelovanca ne smete držati v rokah.
Lepljenje izvajajte na silikonski podlogi, ki je odporna na vročino.
Pri nanosu lepilo prodre skozi tkanino. | Obdelovanca ne smete držati v rokah.
Lepljenje izvajajte na silikonski podlogi, ki je odporna na vročino.
Kovinski obdelovanec se segreje. | Obdelovanca ne smete držati v rokah.
Lepljenje izvajajte na silikonski podlogi, ki je odporna na vročino.
Vpnite obdelovanec.