# Tehnilised andmed

Akuga liimipüstol |  | AdvancedGlue 18V
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 B64 8..‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18
Kuumenemisaeg uA) | min | 2
Liimimistemperatuur (valikuliselt) | °C °C | 130 200
Max liimimisjõudlus | g/min | 20
Liimipulk
Läbimõõt | mm | 11
Pikkus | mm | 45–200
TööaegA) laetud akuga |  | 10 liimipulka
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 0,68–0,99
Ümbritseva keskkonna lubatud temperatuur |  |
laadimisel | °C | 0 ... +35
töötamisel ja hoiustamisel | °C | +5 ... +40
Soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-.
Soovitatavad akulaadijadC) |  | AL 18...

A)

  Mõõdetud temperatuuril 20–25 °C akuga PBA 18V 2.5Ah W-. ja töötlemistemperatuuri 200 °C korral.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV