# Uvedení do provozu

## Zapnutí a vypnutí

- Pro zapnutí lepicí pistole stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (8).
  Lepicí pistole se rozehřeje na naposledy přednastavenou teplotu lepení (130 °C nebo 200 °C).
  Během rozehřívání bliká příslušné tlačítko pro nastavení teploty (7) nebo (9). Jakmile svítí nepřetržitě zeleně, je lepicí pistole připravená k provozu.

Pokud během provozu změníte teplotu lepení, bliká odpovídající tlačítko pro nastavení teploty (7) nebo (9) tak dlouho zeleně, dokud není dosažena požadovaná cílová teplota. Při snížení teploty z 200 °C na 130 °C to může trvat několik minut.

- Pro vypnutí lepicí pistole držte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí (8) tak dlouho, dokud nezhasne LED příslušného tlačítka pro nastavení teploty (7) nebo (9).

Upozornění: Když lepicí pistoli déle než 10 minut nepoužíváte, automaticky se vypne kvůli úspoře energie.

- Pokud tlačítko pro nastavení teploty (7) nebo (9) svítí po opětovném zapnutí nepřetržitě červeně, musíte nabít akumulátor.

- Po použití lepicí pistoli bezpečně odložte a nechte ji důkladně vychladnout, než je zabalíte. Horká tryska může způsobit škody.