# Consigli per l’utilizzo

## Temperatura di lavoro

Sulla pistola incollatrice è possibile impostare due diverse temperature di lavoro (130 °C e 200 °C).

Se durante l’utilizzo si cambia la temperatura di lavoro, il relativo tasto di selezione temperatura (7) o (9) lampeggia in verde finché non viene raggiunta la temperatura desiderata. Nel caso della riduzione di temperatura da 200 °C a 130 °C, il processo può durare qualche minuto.

Temperatura di lavoro | Materiale
--- | ---
130 °C Tasto di selezione temperatura (9) | Materiale sensibili al calore (ad es. Styropor®); temperatura non adatta per PE, PP, PTFE e PVC morbido
200 °C Tasto di selezione temperatura (7) | Carta, cartone, sughero, legno, cuoio, tessuti, materiale espanso, plastica (tranne PE, PP, PTFE e PVC morbido), ceramica, porcellana, metallo, vetro e pietra

Utilizzare esclusivamente i tipi di colle consigliati dal produttore della pistola incollatrice e adatti per la temperatura di lavoro.

## Consigli generici per il lavoro e la pulizia

Materiale/pezzo in lavorazione | Indicazione consigliata
--- | ---
Pezzi in lavorazione lunghi e di ampia superficie | Applicare la colla in maniera puntiforme
Materiali flessibili (ad es. tessuti) | Applicare la colla in maniera lineare

- Non utilizzare solventi infiammabili per pulire i punti d’incollaggio. Eventuali residui di solvente potrebbero incendiarsi a causa della colla calda, oppure sviluppare vapori nocivi.

Non è possibile rimuovere eventuali residui di colla sui vestiti.

I punti d’incollaggio sono verniciabili.

## Anomalie – Cause e rimedi

Problema | Causa | Rimedio
--- | --- | ---
Lo stick di colla non viene trasportato. | Lo stick di colla è esaurito | Introdurre un nuovo stick di colla
Il diametro dello stick di colla è eccessivo o troppo piccolo | Utilizzare stick di colla originali e dei tipi consigliati
Lo stick di colla è troppo corto | Utilizzare stick di colla originali e dei tipi consigliati
Introdurre un ulteriore stick di colla
Lo stick di colla cade dalla pistola incollatrice. | Il diametro dello stick di colla è troppo piccolo | Utilizzare stick di colla originali e dei tipi consigliati
Terminato l’avanzamento, il tempo di postfunzionamento o di sgocciolamento è eccessivo | La temperatura di fusione dello stick di colla è troppo bassa | Utilizzare stick di colla originali e dei tipi consigliati
Impostare la temperatura di lavoro corretta con il tasto di selezione temperatura
La pistola incollatrice gocciola costantemente, senza che il tasto di avanzamento sia premuto. | La temperatura di fusione dello stick di colla è troppo bassa | Utilizzare stick di colla originali e dei tipi consigliati
Impostare la temperatura di lavoro corretta con il tasto di selezione temperatura
L’avanzamento è difficoltoso. | Il diametro dello stick di colla è troppo grande e/o la temperatura di fusione dello stick di colla è troppo bassa | Utilizzare stick di colla originali e dei tipi consigliati
Impostare la temperatura di lavoro corretta con il tasto di selezione temperatura
Avanzamento bloccato a causa di fuoriuscita posteriore della colla. | Il diametro dello stick di colla è troppo piccolo e/o la temperatura di fusione dello stick di colla è troppo bassa | Utilizzare stick di colla originali e dei tipi consigliati
Impostare la temperatura di lavoro corretta con il tasto di selezione temperatura
La colla non esce uniformemente. | La temperatura di fusione dello stick di colla è troppo bassa | Utilizzare stick di colla originali e dei tipi consigliati
Impostare la temperatura di lavoro corretta con il tasto di selezione temperatura
Avanzamento non uniforme | Premere lentamente e uniformemente il tasto di avanzamento
La superficie d’incollaggio tiene soltanto in un punto. | La colla è già parzialmente raffreddata prima dell’assemblaggio dei componenti | Assemblare i pezzi in lavorazione più rapidamente
Anziché stendere la colla in piano, applicare punti d’incollaggio, oppure un cordone
Preriscaldare la superficie d’incollaggio con un termosoffiatore
Impostare la temperatura di lavoro corretta
L’incollaggio si distacca dopo il raffreddamento. | La superficie d’incollaggio è grassa, oppure troppo liscia | Sgrassare o irruvidire la superficie d’incollaggio
Presenza di polvere sulla superficie d’incollaggio | Pulire la superficie d’incollaggio
Il materiale del pezzo in lavorazione è di tipo non idoneo | Colla a caldo di tipo non idoneo; utilizzare una colla speciale
Effetto dell’umidità | Utilizzare solo in un ambiente asciutto
Temperatura ambiente troppo alta/troppo bassa | Utilizzare solo all’interno dell’intervallo di temperature specificato
Le piastrelle incollate in ambienti umidi si distaccano. | Infiltrazione di umidità nel punto d’incollaggio. | Colla a caldo di tipo non idoneo; utilizzare colla per piastrelle a base di cemento
Le suole incollate si distaccano. | L’umidità fa rigonfiare il cuoio e s’infiltra nel punto d’incollaggio. | Colla a caldo di tipo non idoneo; utilizzare una colla speciale
Terminata l’applicazione della colla, si formano fili sollevando la pistola incollatrice dal punto d’incollaggio. | Il tasto di avanzamento è ancora premuto al termine dell’applicazione della colla | Regolare l’avanzamento poco prima di terminare l’applicazione della colla
Ugello non raschiato | Terminata l’applicazione della colla, raschiare l’ugello sul pezzo in lavorazione, prima di sollevare la pistola incollatrice dal punto d’incollaggio
Il pezzo in lavorazione si scioglie. | Il pezzo in lavorazione è costituito da materiale a basso punto di fusione, ad es. Styropor®. | Colla a caldo di tipo non idoneo Utilizzare una colla speciale (low melt) e impostare la temperatura di lavoro di 130 °C con il tasto di selezione temperatura (9)
Ustioni alle dita durante l’incollaggio | Durante l’applicazione, la colla passa attraverso la carta. | Non tenere in mano il pezzo in lavorazione
Eseguire l’incollaggio su un supporto in silicone termoresistente
Durante l’applicazione, la colla passa attraverso il tessuto. | Non tenere in mano il pezzo in lavorazione
Eseguire l’incollaggio su un supporto in silicone termoresistente
Pezzo in lavorazione metallico riscaldato | Non tenere in mano il pezzo in lavorazione
Eseguire l’incollaggio su un supporto in silicone termoresistente
Serrare saldamente il pezzo in lavorazione