# Porady dotyczące zastosowań

## Temperatura pracy

W pistolecie do klejenia można ustawić dwie temperatury pracy (130°C i 200°C).

Jeżeli podczas klejenia zostanie zmieniona temperatura pracy, miga na zielono odpowiedni przycisk wyboru temperatury (7) lub (9) tak długo, aż zostanie osiągnięta temperatura docelowa. W przypadku schładzania urządzenia z temperatury 200°C do 130°C może to potrwać kilka minut.

Temperatura pracy | Materiał
--- | ---
Przycisk wyboru temperatury 130°C (9) | Materiały wrażliwe na działanie wysokiej temperatury (np. Styropor®); nie używać do PE, PP, PTFE i miękkiego PVC
Przycisk wyboru temperatury 200°C (7) | Papier, tektura, korek, drewno, skóra, tkaniny, tworzywa piankowe, tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PE, PP, PTFE i miękkiego PVC), wyroby ceramiczne i porcelanowe, metal, szkło i kamień

Należy stosować wyłącznie kleje zalecane przez producenta pistoletu do klejenia oraz przystosowane do wybranej temperatury pracy.

## Ogólne wskazówki dotyczące pracy i czyszczenia

Materiał/klejony element | Zalecenie
--- | ---
duże lub długie elementy | Klej nakładać punktowo
Materiały elastyczne (np. tekstylia) | Klej nakładać liniowo

- Nie wolno używać łatwopalnych rozpusz‌czalników do czyszczenia klejonych powierzchni. Pod wpływem gorącego kleju pozostałości rozpuszczalników mogą się zapalić oraz wy‌twor‌zyć szkodliwe opary.

Resztek kleju pozostawionych na ubraniach nie będzie można usunąć.

Miejsca klejenia można polakierować.

## Błędy – przyczyny i usuwanie

Problem | Przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Wkład kleju topliwego nie przesuwa się. | Wkład kleju topliwego jest zużyty | Włożyć nowy wkład kleju topliwego.
Zbyt duża lub zbyt mała średnica wkładu kleju topliwego | Stosować zalecane oryginalne wkłady kleju topliwego.
Wkład kleju topliwego jest za krótki | Stosować zalecane oryginalne wkłady kleju topliwego.
Włożyć kolejny wkład kleju topliwego.
Wkład kleju topliwego wypada z pistoletu do klejenia. | Zbyt mała średnica wkładu kleju topliwego | Stosować zalecane oryginalne wkłady kleju topliwego.
Zbyt długi czas wyciekania lub kapanie kleju po zakończeniu posuwu. | Temperatura topnienia kleju jest za niska | Stosować zalecane oryginalne wkłady kleju topliwego.
Za pomocą przycisku wyboru temperatury ustawić odpowiednią temperaturę pracy.
Klej stale wycieka z pistoletu do klejenia, pomimo że przycisk posuwu nie został naciśnięty. | Temperatura topnienia kleju jest za niska | Stosować zalecane oryginalne wkłady kleju topliwego.
Za pomocą przycisku wyboru temperatury ustawić odpowiednią temperaturę pracy.
Posuw jest utrudniony. | Zbyt duża średnica wkładu kleju topliwego i/lub temperatura topnienia kleju jest za niska | Stosować zalecane oryginalne wkłady kleju topliwego.
Za pomocą przycisku wyboru temperatury ustawić odpowiednią temperaturę pracy.
Posuw zablokowany przez wyciekający do tyłu klej. | Zbyt mała średnica wkładu kleju topliwego i/lub temperatura topnienia kleju jest za niska | Stosować zalecane oryginalne wkłady kleju topliwego.
Za pomocą przycisku wyboru temperatury ustawić odpowiednią temperaturę pracy.
Klej nie wycieka równomiernie. | Temperatura topnienia kleju jest za niska | Stosować zalecane oryginalne wkłady kleju topliwego.
Za pomocą przycisku wyboru temperatury ustawić odpowiednią temperaturę pracy.
Nierównomierny posuw | Przycisk posuwu należy naciskać powoli i równomiernie.
Klej połączył powierzchnie tylko częściowo. | Klej wystygł częściowo przed połączeniem elementów | Klejone elementy należy przyciskać do siebie szybciej.
Zamiast nakładać klej na całej powierzchni, należy nałożyć go punktowo lub linią falistą.
Rozgrzać powierzchnię pokrytą klejem opalarką.
Ustawić odpowiednią temperaturę pracy.
Sklejone miejsca puszczają po schłodzeniu. | Powierzchnia przeznaczona do sklejenia jest tłusta lub zbyt gładka. | Odtłuścić powierzchnię lub zmatowić.
Powierzchnia przeznaczona do klejenia jest zakurzona | Oczyścić powierzchnię.
Nieodpowiedni materiał, z którego wykonany jest element przeznaczony do klejenia | Nieodpowiednio dobrany klej do klejenia na gorąco; należy użyć kleju specjalnego.
Zbyt duża wilgotność | Należy stosować wyłącznie w suchym otoczeniu.
Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura otoczenia | Należy stosować wyłącznie w przewidzianym zakresie temperatur.
Płytki w wilgotnych pomieszczeniach odklejają się. | Wilgoć przedostała się pod warstwę kleju | Nieodpowiednio dobrany klej do klejenia na gorąco; należy użyć kleju specjalnego do płytek, na bazie cementu.
Przyklejone podeszwy odklejają się. | Wilgoć spowodowała pęcznienie skóry i przedostała się pod warstwę kleju | Nieodpowiednio dobrany klej do klejenia na gorąco; należy użyć kleju specjalnego.
Po zakończeniu nanoszenia kleju i oderwaniu pistoletu od materiału powstają ciągnące się nitki kleju. | Po zakończeniu nakładania kleju przycisk posuwu jest nadal naciśnięty | Na krótko przed zakończeniem nakładania kleju zwolnić przycisk posuwu.
Dysza nie została wytarta | Po zakończeniu nanoszenia kleju wytrzeć dyszę o klejony element.
Klejony element stapia się. | Klejony element zawiera materiały wrażliwe na wysoką temperaturę, np. Styropor® | Nieodpowiednio dobrany klej do klejenia na gorąco. Należy użyć kleju specjalnego (low melt) oraz ustawić temperaturę pracy 130°C za pomocą przycisku wyboru temperatury (9).
Poparzenia palców powstałe podczas klejenia. | Klej przenika przez papier podczas nakładania | Nie należy trzymać klejonego elementu w ręku.
Do klejenia należy użyć żaroodpornej podkładki silikonowej.
Klej przenika przez tkaninę podczas nakładania | Nie należy trzymać klejonego elementu w ręku.
Do klejenia należy użyć żaroodpornej podkładki silikonowej.
Nagrzany element metalowy | Nie należy trzymać klejonego elementu w ręku.
Do klejenia należy użyć żaroodpornej podkładki silikonowej.
Klejony element należy zamocować.