# Съвети за употреба

## Температура на обработка

Върху пистолета за лепене могат да се настройват две различни температури на обработка (130 °C и 200 °C).

Ако по време на работа пренастроите температурата на обработка, съответният бутон за избор на температура (7) или (9) мига в зелено дотогава, докато желаната целева температура не се достигне. При процес на охлаждане от 200 °C на 130 °C това може да трае няколко минути.

Температура на обработка | Материал
--- | ---
130 °C Бутон за избор на температура (9) | Топлочувствителни материали (напр. Styropor®); не е подходящо за PE, PP, PTFE и меко PVC
200 °C Бутон за избор на температура (7) | Хартия, каротн, корк, дърво, кожа, тъкани, пенопласт, пластмаса (с изключение на PE, PP, PTFE и меко PVC), керамика, порцелан, метал, стъкло и камък

Използвайте само лепила, които се препоръчват от производителя на пистолета за лепене и са подходящи за температурата на обработка.

## Общи съвети за работа и почистване

Материал/детайл | Препоръка
--- | ---
дълги детайли с голяма повърхност | нанесете лепило на точки
гъвкави материали (напр. текстил) | нанесете лепилото по линия

- Не използвайте леснозапалими разтвори‌тели за почистване на залепваните по‌върхности. Вследствие допира до нагоре‌щеното лепило остатъци от разтворителите могат да се възпламенят или да предиз‌ви‌кат отделянето на вредни пари.

Полепнало по дрехи лепило не може да бъде премахнато.

Мястото на съединението може да бъде боядисвано.

## Грешки – Причини за възникване и начини за отстраняване

Проблем | Причина | Помощ
--- | --- | ---
Не се подава лепило. | стикът лепило е свършил | заредете нов стик лепило
диаметърът на стика лепило е твърде голям или твърде малък | използвайте препоръчваните оригинални стикове с лепило
стикът лепило е твърде къс | използвайте препоръчваните оригинални стикове с лепило
заредете следващ стик лепило
стикът лепило пада от пистолета за лепене. | диаметърът на стика лепило е твърде малък | използвайте препоръчваните оригинални стикове с лепило
продължително време за остатъчно изтичане, респ. капене след прекратяване на подаването | температурата на топене на ползвания стик лепило е твърде ниска | използвайте препоръчваните оригинални стикове с лепило
регулирайте правилната температура на обработка с бутона за избор на температура
пистолетът за лепене капе постоянно, без да е натиснат бутона за подаване. | температурата на топене на ползвания стик лепило е твърде ниска | използвайте препоръчваните оригинални стикове с лепило
регулирайте правилната температура на обработка с бутона за избор на температура
подаването е трудно. | диаметърът на стика за лепене е твърде голям и/или температурата на стопяване на стика с лепило е твърде ниска | използвайте препоръчваните оригинални стикове с лепило
регулирайте правилната температура на обработка с бутона за избор на температура
подаването е блокирано вследствие на обратно изтичане на лепило. | диаметърът на стика за лепене е твърде малък и/или температурата на стопяване на стика за лепене е твърде ниска | използвайте препоръчваните оригинални стикове с лепило
регулирайте правилната температура на обработка с бутона за избор на температура
лепилото не изтича равномерно. | температурата на топене на ползвания стик лепило е твърде ниска | използвайте препоръчваните оригинални стикове с лепило
регулирайте правилната температура на обработка с бутона за избор на температура
подаването не е равномерно | натискайте бутона за подаване бавно и равномерно
залепваната повърхност държи само на едно място. | лепилото е изстинало частично преди притискането на сглобяваните детайли | притискайте сглобяваните детайли по-бързо
лепилото не се разстила по повърхността, стои на точки
нагрейте предварително залепваната повърхност с пистолет за горещ въздух
настройте правилната температура на обработка
след изстиването съединението се разпада. | залепваните повърхности са омаслени или твърде гладки | обезмаслете залепваните повърхности или увеличете грапавостта им
залепваните повърхности са прашни | почистете залепваните повърхности
залепваните детайли са от неподходящ материал | горещото лепило не е подходящо, използвайте специално лепило
въздействие на влага | да се използва само в суха среда
Околната температура е твърде висока или твърде ниска | да се използва само в посочения температурен диапазон
залепени плочки в мокри помещения се разлепят. | в залепеното съединение прониква влага. | горещото лепило не е подходящо, използвайте лепило за плочки на циментова основа
Залепени подметки на обувки се разлепят. | През кожата преминава влага и прониква в мястото на съединението. | горещото лепило не е подходящо, използвайте специално лепило
При повдигане на пистолета за лепене в края на нанасяния слой лепило се образуват тънки нишки. | Бутонът за подаване при прекратяване на нанасянето на лепило още е натиснат | малко преди отделяне на писалката за лепене настройте подаването
Дюзата не е изстъргана | в края на нанасяния слой оберете останалото лепило от дюзата, като я притиснете към повърхността и я издърпате
Детайлът се разтапя. | Детайлът се състои от материал с ниска температура на топене, напр. Styropor®. | Горещото лепило не е подходящо Използвайте специално лепило (low melt) и настройте температура на обработка 130 °C с бутона за избор на температура (9)
изгаряния по пръстите при залепване | При нанасяне по хартия лепилото се просмуква. | Не дръжте детайла на ръка
Извършете залепването върху термоустойчива силиконова основа
При нанасяне върху плат лепилото се просмуква. | Не дръжте детайла на ръка
Извършете залепването върху термоустойчива силиконова основа
нагорещен метален детайл | Не дръжте детайла на ръка
Извършете залепването върху термоустойчива силиконова основа
Застопорете детайла