# Совети за примена

## Работна температура

На пиштолот за лепење можете да поставите две различни работни температури (130 °C и 200 °C).

Ако ја промените работната температура за време на работата, трепка соодветното копче за избор на температура (7) или (9) во зелено, додека не се постигне саканата целна температура. За време на процесот на ладење од 200 °C до 130 °C, тоа може да потрае неколку минути.

Работна температура | Материјал
--- | ---
130 °C Копче за избор на температура (9) | Материјали чувствителни на топлина (на пр. стиропор®); не е наменето за PE, PP, PTFE и мек PVC
200 °C Копче за избор на температура (7) | Хартија, картон, плута, дрво, кожа, текстил, сунѓер, пластика (освен PE, PP, PTFE, и мек PVC), керамика, порцелан, метал, стакло и камен

Користете само смеса за лепење што е препорачана од производителот на пиштолот за лепење и соодветна за работната температура.

## Општи совети за работа и чистење

Материјал/дел што се обработува | Препорака
--- | ---
Долги делови за обработка со голема површина | Нанесување на смесата за лепење во вид на точки
флексибилни материјали (на пр. текстил) | Нанесување на смесата за лепење во форма на линија

- Не користете запаливи растворувачи за чистење на местата на лепење. Остатоците од растворувачи може да се запалат поради врелиот лепак или да создаде штетна пареа.

Остатоците од смеса за лепење на облеката не може да се отстранат.

Местата на лепење може да се лакираат.

## Дефект − Причини и помош

Проблем | Причина | Помош
--- | --- | ---
Патронот за лепење не може да се помести. | Патронот за лепење е искористен | ставете нов патрон за лепење
Дијаметарот на патронот за лепење е преголем или премал | користете препорачани оригинални патрони за лепење
патронот за лепење е прекраток | користете препорачани оригинални патрони за лепење
ставете друг патрон за лепење
Патронот за лепење испаѓа од пиштолот за лепење. | дијаметарот на патронот за лепење е премал | користете препорачани оригинални патрони за лепење
По завршување на работата, долг период на запирање на уредот одн. докапување | Температурата на топење на патронот за лепење е прениска | користете препорачани оригинални патрони за лепење
поставете ја соодветната работна температура со копчето за избор на температура
Пиштолот за лепење постојано капе без да се притисне копчето за придвижување. | Температурата на топење на патронот за лепење е прениска | користете препорачани оригинални патрони за лепење
поставете ја соодветната работна температура со копчето за избор на температура
Придвижувањето е бавно. | Дијаметарот на патронот за лепење е преголем и/или температурата на топење на стапчето за лепење е прениска | користете препорачани оригинални патрони за лепење
поставете ја соодветната работна температура со копчето за избор на температура
Движењето е блокирано поради повратно капење на лепилото. | Дијаметарот на патронот за лепење е премал и/или температурата на топење на патронот за лепење е прениска | користете препорачани оригинални патрони за лепење
поставете ја соодветната работна температура со копчето за избор на температура
Лепилото не тече рамномерно. | Температурата на топење на патронот за лепење е прениска | користете препорачани оригинални патрони за лепење
поставете ја соодветната работна температура со копчето за избор на температура
Придвижувањето не е рамномерно | Притиснете го копчето за придвижување полека и рамномерно
Залепената површина држи само на едно место. | Лепилото е делумно исушено пред да се спојат компонентите | Побрзо залепете ги компонентите
наместо рамен слој на лепило, нанесете точки или капки
Површината за лепење затоплете ја со фен со топол воздух
поставување на соодветна работна температура
Лепилото се раствора по ладењето. | Површината за лепење е масна или премазна | Отстранете ја маста од површината за лепење или малку истругајте ја
Површината за лепење е со прав | Исчистете ја површината за лепење
Материјалот за лепење не е соодветен | Топлото лепило не е соодветно, користете специјално лепило
Изложеност на влага | користете само во сува средина
Околната температура е премногу висока/прениска | користете само во наведениот температурен опсег
Залепените плочки се одлепуваат во просторот каде има влага. | Влагата продира во местото на лепење. | Топлото лепило не е соодветно, користете специјално лепило за плочки
Залепените ѓонови на чевлите се одлепуваат. | Влагата продира во кожата и го одлепува залепеното место. | Топлото лепило не е соодветно, користете специјално лепило
Откако ќе го нанесете лепилото, при подигање на пиштолот за лепење се формираат „конци“ од местото за лепење. | При крајот на нанесувањето на лепилото копчето за придвижување е сè уште притиснато | движењето запрете го кратко пред крајот на нанесувањето на лепилото
Излезната млазница за нанесување не е избришана | откако ќе го нанесете лепилото, при подигање на пиштолот за лепење од местото за лепење избришете ја млазницата од материјалот што го лепите
Материјалот што се лепи се топи. | Материјалот што се лепи е составен од состојки што се топат на ниско ниво на топлина, на пр. стиропор®. | Топлото лепило не е соодветно Користете специјално лепило (low melt) и поставете работна температура од 130 °C со копчето за избор на температура (9)
Изгореници на прстите при лепењето | При нанесувањето на хартија, лепилото навлегува низ неа. | Не го држете материјалот за лепење во рака
Лепете на огноотпорна силиконска подлога
При нанесувањето на ткаенина, лепилото навлегува низ неа. | Не го држете материјалот за лепење во рака
Лепете на огноотпорна силиконска подлога
загреан метален материјал за лепење | Не го држете материјалот за лепење во рака
Лепете на огноотпорна силиконска подлога
Зацврстете го материјалот за лепење