# Wskazówki dotyczące pracy

- Należy chronić osoby postronne i zwierzęta przed kontaktem z gorącym klejem oraz końcówką dyszy. Klej i końcówka dyszy nagrzewają się do temperatury 200°C. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. W przypadku kontaktu gorącego kleju ze skórą, należy bezzwłocznie włożyć oparzone miejsce pod strumień zimnej wody i spłukiwać przez kilka minut. Nie wolno podejmować prób usunięcia gorącego kleju ze skóry.

Należy stosować wyłącznie kleje zalecane przez producenta pistoletu do klejenia oraz przystosowane do wybranej temperatury pracy.

Połączenia klejone można rozłączać, zwilżając sklejone miejsce wodą lub nagrzewając je gorącym powietrzem.

## Przygotowanie do klejenia

Powierzchnia do klejenia musi być czysta, sucha i niezatłuszczona.

Elementy, które mają zostać sklejone, jak również podłoże, na którym wykonywana jest praca, nie mogą być wykonane z materiałów łatwopalnych.

Materiały podatne na wysokie temperatury należy uprzednio przetestować – na próbnym elemencie należy sprawdzić, czy nadają się one do sklejania.

Temperatura klejo‌nych elementów nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +50°C.

Materiały, który powodują szybkie stygnięcie kleju, należy uprzednio podgrzać za pomocą opalarki.

## Klejenie

- Włożyć odpowiedni dla danego materiału wkład kleju topliwego (3) w komorę wkładu kleju topliwego (4).
- Włączyć pistolet do klejenia i w razie potrzeby ustawić odpowiednią temperaturę pracy, naciskając przycisk wyboru temperatury (7) lub (9) dobraną do używanego wkładu kleju topliwego.
- Zaczekać, aż pistolet do klejenia nagrzeje się. Przycisk wyboru temperatury miga na zielono.

Gdy tylko przycisk wyboru temperatury zacznie się świecić światłem ciągłym na zielono, pistolet do klejenia jest gotowy do użycia.

- Z umiarkowaną siłą nacisnąć przycisk posuwu (10) i nałożyć klej na jedną ze stron klejonych materiałów.
- Od razu po nałożeniu kleju ścisnąć klejone materiały na ok. 30 s.
  Skorygowanie klejonego miejsca jest jednak nadal możliwe.

Po upływie ok. 5 min czasu stygnięcia miejsce klejenia można obciążać.

Jeżeli podczas klejenia zostanie zmieniona temperatura pracy, miga na zielono odpowiedni przycisk wyboru temperatury (7) lub (9) tak długo, aż zostanie osiągnięta temperatura docelowa. W przypadku schładzania urządzenia z temperatury 200°C do 130°C może to potrwać kilka minut.

- Należy unikać kontaktu z gorącym klejem. Do ściśnięcia klejonych materiałów przepuszczalnych należy użyć podkładki silikonowej.

## Wymiana dysz

Używać wyłącznie oryginalnych dysz Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Dyszę (1) można zmienić tylko wtedy, gdy jest ciepła. W tym celu należy krótko nagrzać pistolet do klejenia.

- Podczas wymiany dysz należy nosić rękawice ochronne. Nagrzaną dyszę należy schwycić za osłonę termiczną (2). Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia się gorącą końcówka dyszy.

- Założyć nową dyszę (1) ręką.