# Указания за работа

- Пазете хора и животни от горещото лепило и върха на дюзата. Лепилото и върхът на дюзата се нагорещяват до 200 °C, съществува опасност от изгаряния. Ако горещо лепило попадне върху кожата, незабавно охладете мястото с обилна струя студена вода. Не се опитвайте да премахнете горещото лепило от кожата.

Използвайте само лепила, които се препоръчват от производителя на пистолета за лепене и са подходящи за температурата на обработка.

Залепените детайли могат да се отделят под действие на влага или топлина.

## Подготовка за лепене

Залепваните повърхности трябва да са чисти, сухи и обезмаслени.

Ако материалът е чувствителен към високи температури, предварително го изпробвайте чрез залепване на пробен образец.

Тествайте чувствителните към топлина материали предварително по пробен детайл за пригодност.

Залепваните детайли не трябва да са по‑студени от +5 °C и по‑топли от +50 °C.

Материали, които отнемат топлината на лепилото бързо, трябва предварително да бъдат подгрявани, напр. с пистолет за горещ въздух.

## Лепене

- Прекарайте пасващ на материала стик с лепило (3) в отделението за стикове с лепило (4).
- Включете пистолета за лепене и изберете при нужда чрез натискане на съответния бутон за избор на температура (7) или (9) подходящата температура на обработка за стика с лепило.
- Изчакайте пистолетът за лепене да се нагрее. Бутонът за избор на температура мига в зелено.

Когато бутонът за избор на температура свети постоянно в зелено, пистолетът за лепене е готов за работа.

- Натиснете с умерена сила бутона за избутване (10) и нанесете лепилото едностранно.
- Веднага след нанасяне на лепилото притиснете залепваните материали един към друг за прибл. до 30 сек.
  В този момент все още е възможно коригиране на сглобката.

След прибл. 5 min охлаждане съединението достига оптималната си здравина.

Ако по време на работа пренастроите температурата на обработка, съответният бутон за избор на температура (7) или (9) мига в зелено дотогава, докато желаната целева температура не се достигне. При процес на охлаждане от 200 °C на 130 °C това може да трае няколко минути.

- Внимавайте никога да не влизате в контакт с горещото лепило. За притискане на пропускливи материали използвайте силиконова подложка.

## Смяна на дюзи

Използвайте само оригинални дюзи от Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- Дюзата (1) може да се сменя само в топло състояние. За целта за кратко нагрейте пистолета за лепене.

- При смяна на дюзите носете предпазни ръкавици. Хващайте загрятата дюза само за термозащитата (2). Върху горещия връх на дюзата има опасност от изгаряне.

- Затегнете новата дюза (1) на ръка.