# Tipy pro použití

## Teplota lepení

Na lepicí pistoli můžete nastavit dvě různé teploty lepení (130 °C a 200 °C).

Pokud během provozu změníte teplotu lepení, bliká odpovídající tlačítko pro nastavení teploty (7) nebo (9) tak dlouho zeleně, dokud není dosažena požadovaná cílová teplota. Při snížení teploty z 200 °C na 130 °C to může trvat několik minut.

Teplota lepení | Materiál
--- | ---
130 °C Tlačítko pro nastavení teploty (9) | Materiály citlivé vůči vysokým teplotám (např. Styropor®); nehodí se na PE, PP, PTFE a měkké PVC
200 °C Tlačítko pro nastavení teploty (7) | Papír, lepenka, korek, dřevo, kůže, textilie, pěnová hmota, plast (kromě PE, PP, PTFE a měkkého PVC), keramika, porcelán, kov, sklo a kámen

Používejte pouze lepidla doporučená výrobcem lepicí pistole a vhodná pro teplotu lepení.

## Všeobecné tipy k práci a čištění

Materiál/obrobek | Doporučení
--- | ---
Velkoplošné, dlouhé obrobky | Lepidlo nanášejte bodově
Pružné materiály (např. textilie) | Lepidlo nanášejte v čárách

- Pro čištění lepených míst nepoužívejte hořlavá rozpouštědla. Zbytky rozpouštědel se mohou vlivem horkého lepidla vznítit nebo mohou vznikat škodlivé výpary.

Zbytky lepidla na oděvu nelze odstranit.

Lepená místa lze nalakovat.

## Závady – příčiny a odstranění

Problém | Příčina | Odstranění
--- | --- | ---
Lepicí tyčinka se neposouvá. | Vypotřebovaná lepicí tyčinka. | Vložte novou lepicí tyčinku.
Příliš velký nebo příliš malý průměr lepicí tyčinky. | Používejte doporučené originální lepicí tyčinky.
Lepicí tyčinka je příliš krátká. | Používejte doporučené originální lepicí tyčinky.
Vložte další lepicí tyčinku.
Lepicí tyčinka vypadává z lepicí pistole. | Příliš malý průměr lepicí tyčinky. | Používejte doporučené originální lepicí tyčinky.
Po skončení posuvu dlouhá doba doběhu, resp. odkapávání. | Příliš nízká teplota tavení lepicí tyčinky. | Používejte doporučené originální lepicí tyčinky.
Tlačítkem pro nastavení teploty nastavte správnou teplotu lepení.
Lepicí pistole stále kape i bez stisknutého tlačítka posuvu. | Příliš nízká teplota tavení lepicí tyčinky. | Používejte doporučené originální lepicí tyčinky.
Tlačítkem pro nastavení teploty nastavte správnou teplotu lepení.
Posuv jde ztěžka. | Příliš velký průměr lepicí tyčinky a/nebo příliš nízká teplota tavení lepicí tyčinky. | Používejte doporučené originální lepicí tyčinky.
Tlačítkem pro nastavení teploty nastavte správnou teplotu lepení.
Zablokovaný posuv díky zadnímu vytékání lepidla. | Příliš malý průměr lepicí tyčinky a/nebo příliš nízká teplota tavení lepicí tyčinky. | Používejte doporučené originální lepicí tyčinky.
Tlačítkem pro nastavení teploty nastavte správnou teplotu lepení.
Lepidlo neteče rovnoměrně. | Příliš nízká teplota tavení lepicí tyčinky. | Používejte doporučené originální lepicí tyčinky.
Tlačítkem pro nastavení teploty nastavte správnou teplotu lepení.
Posuv není rovnoměrný. | Tlačítko posuvu stiskněte pomalu a stejnoměrně.
Lepená plocha drží jen na jednom místě. | Lepidlo před spojením součástí již částečně vychladlo. | Součásti spojte rychleji.
Místo plošného nanášení lepidla naneste lepidlo v jednotlivých bodech nebo jako housenku.
Předehřejte lepenou plochu horkovzdušnou pistolí.
Nastavte správnou teplotu lepení
Lepení se po vychladnutí uvolní. | Lepená plocha je mastná nebo příliš hladká. | Lepenou plochu odmastěte nebo trochu zdrsněte.
Lepená plocha je zaprášená. | Lepenou plochu vyčistěte.
Materiál lepené součásti není vhodný. | Lepidlo pro lepení zatepla není vhodné, použijte speciální lepidlo.
Působení vlhkosti. | Používejte pouze v suchém prostředí.
Příliš vysoká/nízká teplota prostředí. | Používejte pouze ve stanoveném teplotním rozmezí.
Přilepené dlaždice se ve vlhkých prostorech odlepují. | Vlhkost narušuje lepené místo. | Lepidlo pro lepení zatepla není vhodné, použijte lepidlo na dlaždice na bázi cementu.
Přilepené podpatky se uvolní. | Kůže vlivem vlhka nabobtná a dojde k narušení lepeného místa. | Lepidlo pro lepení zatepla není vhodné, použijte speciální lepidlo.
Na závěr nanášení lepidla vznikají při zvednutí lepicí pistole z lepeného místa „nitě“. | Při ukončení nanášení lepidla je tlačítko posuvu stále ještě stisknuté. | Krátce před koncem nanášení lepidla přerušte posuv.
Tryska není otřená. | Na konci nanášení lepidla při zvednutí lepicí pistole z místa lepení otřete trysku o lepený materiál.
Lepená součást se taví. | Lepená součást je z nízkotavitelného materiálu, např. Styropor®. | Lepidlo pro lepení zatepla není vhodné. Použijte speciální lepidlo (low melt) a nastavte teplotu lepení 130 °C tlačítkem pro nastavení teploty (9)
Popáleniny na prstech při lepení. | Lepidlo při nanášení na papír proniká. | Nedržte lepenou součást v ruce.
Lepení provádějte na tepelně odolné silikonové podložce.
Lepidlo při nanášení na látku proniká. | Nedržte lepenou součást v ruce.
Lepení provádějte na tepelně odolné silikonové podložce.
Zahřátá lepená součást je z kovu. | Nedržte lepenou součást v ruce.
Lepení provádějte na tepelně odolné silikonové podložce.
Lepenou součást upněte.