# Indicazioni operative

- Proteggere persone e animali dalla colla calda e dalla punta dell’ugello. Poiché la colla e la punta dell’ugello raggiungono una temperatura di circa 200 °C, sussiste il rischio di ustioni. Se la colla calda entra in contatto con la pelle, mantenere il punto colpito sotto acqua corrente fredda per alcuni minuti. Non tentare di rimuovere dalla pelle la colla calda.

Utilizzare esclusivamente i tipi di colle consigliati dal produttore della pistola incollatrice e adatti per la temperatura di lavoro.

Le giunzioni incollate potrebbero distaccarsi sotto l’effetto dell’umidità o del calore.

## Preparazione all’incollaggio

I punti da incollare devono essere puliti, asciutti e privi di grasso.

I materiali da incollare, come anche la superficie sulla quale si lavora, non devono essere facilmente combustibili o infiammabili.

In caso di materiali sensibili al calore, verificarne preliminarmente l’idoneità su un pezzo di prova.

La temperatura dei pezzi da incollare deve essere compresa fra +5 °C e +50 °C.

I materiali che raffreddano rapidamente la colla dovrebbero essere preriscaldati con un termosoffiatore.

## Incollaggio

- Introdurre lo stick di colla (3), di tipo appropriato al materiale, nell’apposito scomparto per lo stick di colla (4).
- Accendere la pistola incollatrice e selezionare eventualmente la temperatura di lavoro adatta per lo stick di colla premendo il rispettivo tasto di selezione temperatura (7) o (9).
- Lasciar riscaldare la pistola incollatrice. Il tasto di selezione temperatura lampeggia in verde.

Quando il tasto di selezione temperatura rimane acceso in verde con luce fissa, la pistola incollatrice è pronta per l’uso.

- Premere il tasto di avanzamento (10) con una pressione moderata e applicare la colla su un lato.
- Una volta applicata la colla, premere immediatamente assieme i materiali da incollare per circa 30 s.
  In tale lasso di tempo, è ancora possibile correggere il punto d’incollaggio.

Dopo un tempo di raffreddamento di circa 5 min, il punto d’incollaggio può essere soggetto a carico.

Se durante l’utilizzo si cambia la temperatura di lavoro, il relativo tasto di selezione temperatura (7) o (9) lampeggia in verde finché non viene raggiunta la temperatura desiderata. Nel caso della riduzione di temperatura da 200 °C a 130 °C, il processo può durare qualche minuto.

- Accertarsi di non entrare in contatto con la colla calda. Per premere assieme materiali permeabili, utilizzare una superficie di fondo in silicone.

## Sostituzione dell’ugello

Utilizzare esclusivamente ugelli originali Bosch (1 600 A02 EU3‎).

- L’ugello (1) può essere sostituito solo a caldo. A tal fine, riscaldare brevemente la pistola incollatrice.

- Indossare guanti protettivi durante la sostituzione dell’ugello. Afferrare l’ugello caldo solo dalla protezione contro il calore (2). Toccando la punta dell’ugello sussiste il pericolo di ustioni.

- Serrare manualmente il nuovo ugello (1).