# Εξαρτήματα για τη συρραφή χαρτιού και για το κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση

Με ένα ειδικό εξάρτημα μπορεί το ηλεκτρικό εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για τη συρραφή χαρτιού και για τη συρραφή/το κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση από την ακμή του υλικού. Το εξάρτημα είναι κατάλληλο μόνο για το UniversalTacker 18V-14.

- Με το συρραπτικό χαρτιού (13) μπορείτε να συρράψετε μέχρι και 80 φύλλα χαρτιού.
- Με τον αποστάτη (13) μπορείτε να ρυθμίσετε σε έξι βαθμίδες μια ομοιόμορφη απόσταση του αντικειμένου καρφώματος από 1 cm μέχρι 11 cm από την ακμή του υλικού.

Υπόδειξη: Για το γέμισμα του γεμιστήρα (9) πρέπει να αποσυναρμολογήσετε το συρραπτικό χαρτιού/τον αποστάτη (13) από το ηλεκτρικό εργαλείο.

##

Υπόδειξη: Οι συνδετήρες καρφωτικού είναι σταθερότεροι από τους συνηθισμένους συνδετήρες συρραφής και αφαιρούνται μετά δύσκολα από το χαρτί.

Σύσταση μήκους συνδετήρων | Αριθμός φύλλων (χαρτί 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Ρυθμίστε τη δύναμη κρούσης στη μέγιστη βαθμίδα.
- Τοποθετήστε μέσα μια κατάλληλη ταινία συνδετήρων (14).
- Κουμπώστε διαδοχικά τις μύτες του συρραπτικού χαρτιού/αποστάτη (13) στα ανοίγματα για το συρραπτικό χαρτιού (11) στο ηλεκτρικό εργαλείο.
  Προσέξτε, ότι μόνο το άνοιγμα 1 είναι κατάλληλο για τη συρραφή χαρτιού.
- Τοποθετήστε τη στοίβα του χαρτιού στο συρραπτικό χαρτιού/αποστάτη (13) και ρυθμίστε τη θέση της μύτης του καρφωτικού πάνω από τη συρραπτόμενη περιοχή του χαρτιού.
- Πιέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά προς τα κάτω, ώσπου η μύτη του καρφωτικού (1) να πατηθ εντελώς μέσα.
- Διατηρήστε την πίεση σταθερή και πατήστε σύντομα τη σκανδάλη (2).
- Μετά την πλήρη εισαγωγή του συνδετήρα αφήστε τη σκανδάλη (2) ελεύθερη και σηκώστε τη μύτη του καρφωτικού (1) από τη στοίβα του χαρτιού.

##

Υπόδειξη: Ο αποστάτης (13) για το κάρφωμα πρέπει να κουμπώσει με ομοιόμορφη απόσταση στα ανοίγματα (10) στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Ανοίγματα 2–7 (10) | Απόσταση
--- | ---
Άνοιγμα 2 | 1 cm
Άνοιγμα 3 | 3 cm
Άνοιγμα 4 | 5 cm
Άνοιγμα 5 | 7 cm
Άνοιγμα 6 | 9 cm
Άνοιγμα 7 | 11 cm

- Τοποθετήστε μέσα μια κατάλληλη ταινία συνδετήρων (14) ή ταινία καρφιών (15).
- Κουμπώστε διαδοχικά τις μύτες του συρραπτικού χαρτιού/αποστάτη (13) σε ένα άνοιγμα (10) στο ηλεκτρικό εργαλείο, που καθορίζει την κατάλληλη απόσταση από την ακμή του υλικού.
  Προσέξτε, ότι το άνοιγμα 1 δεν είναι κατάλληλο για κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση.
- Σπρώξτε την εύκαμπτη κάτω πλευρά του συρραπτικού χαρτιού/αποστάτη (13) στην κατεύθυνση του ηλεκτρικού εργαλείου, μέχρι να ασφαλίσει.
- Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο επίπεδα πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ώσπου η ακμή του επεξεργαζόμενου κομματιού να ακουμπήσει στην μπροστινή ακμή του συρραπτικού χαρτιού/αποστάτη (13).
- Πιέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά προς τα κάτω, ώσπου η μύτη του καρφωτικού (1) να πατηθεί εντελώς μέσα.
- Διατηρήστε την πίεση σταθερή και πατήστε σύντομα τη σκανδάλη (2).
- Μετά την πλήρη εισαγωγή του συνδετήρα /του καρφιού αφήστε τη σκανδάλη (2) ελεύθερη και μετακινήστε τη μύτη του καρφωτικού (1) κατά μήκος της ακμής του επεξεργαζόμενου κομματιού.
- Τοποθετήστε τον επόμενο συνδετήρα ή τον επόμενο καρφί.