# Inbetriebnahme

Die mit der beweglichen Tackernase (1) gekoppelte Auslösesperre verhindert eine unbeabsichtigte Schussauslösung bei versehentlich gedrücktem Auslöser (2).

## Ein-/Ausschalten (Einzelauslösung)

- Setzen Sie die Tackernase (1) zuerst fest auf das Werkstück auf, bis diese vollständig eingedrückt ist.
- Halten Sie den Anpressdruck aufrecht und drücken Sie den Auslöser (2).
- Nach dem vollständigen Eintreiben lassen Sie den Auslöser (2) los und heben die Tackernase (1) vom Werkstück ab.

## Ein-/Ausschalten (Kontaktauslösung)

- Zum schnellen Arbeiten können Sie den Auslöser (2) gedrückt halten.
  Drücken Sie die Tackernase (1) fest auf das Werkstück, bis der Schuss ausgelöst wird. Setzen Sie den Tacker an der nächsten Stelle auf und drücken Sie die Tackernase (1) erneut fest auf das Werkstück.