# Accesorii pentru capsarea hârtiei şi pentru capsarea cu distanţă uniformă

Cu ajutorul accesoriilor speciale, scula electrică poate fi utilizată pentru capsarea hârtiei şi pentru capsarea cu distanţă uniformă faţă de muchia materialului. Accesoriile sunt adecvate numai pentru UniversalTacker 18V-14.

- Cu capsatorul pentru hârtie (13) pot fi capsate până la 80 de coli.
- Cu distanţierul (13) poţi regla în şase trepte o distanţă uniformă a elementului de fixare de 1 cm până la 11 cm faţă de muchia materialului.

Observaţie: Pentru alimentarea magaziei (9), trebuie să demontezi capsatorul pentru hârtie/distanţierul (13) de la scula electrică.

##

Observaţie: Capsele sunt la fel de stabile precum capsele uzuale şi, de aceea, nu pot fi extrase decât cu dificultate din hârtie.

Lungimea recomandată a capselor | Număr de coli (hârtie 80 g/m2)
--- | ---
6 mm | 2–20
8 mm | 10–40
10 mm | 20–60
12 mm | 30–80

- Reglează forţa de percuţie la treapta cea mai înaltă.
- Introdu o bandă de capse corespunzătoare (14).
- Înclichetează succesiv ciocurile capsatorului pentru hârtie/distanţierului (13) în degajările pentru capsatorul pentru hârtie (11) ale sculei electrice.
  Reţine că numai degajarea 1 este adecvată pentru capsatorul pentru hârtie.
- Introdu capsele pentru hârtie în capsatorul pentru hârtie/distanţier (13) şi poziţionează ciocul capsatorului deasupra hârtiei care trebuie capsată.
- Apasă ferm în jos scula electrică până când ciocul capsatorului (1) este coborât complet.
- Menţine o forţă de apăsare constantă şi apasă declanşatorul (2).
- După introducerea completă a capsei, eliberează declanşatorul (2) şi ridică ciocul capsatorului (1) de pe teancul de hârtie.

##

Observaţie: Pentru capsarea cu distanţă uniformă, distanţierul (13) trebuie să fie înclichetat în degajările (10) sculei electrice.

Degajările 2–7 (10) | Distanţă
--- | ---
Degajarea 2 | 1 cm
Degajarea 3 | 3 cm
Degajarea 4 | 5 cm
Degajarea 5 | 7 cm
Degajarea 6 | 9 cm
Degajarea 7 | 11 cm

- Introdu o bandă de capse (14) sau o bandă de cuie corespunzătoare (15).
- Înclichetează succesiv ciocurile capsatorului pentru hârtie/distanţierului (13) în degajarea (10) sculei electrice care indică distanţa adecvată faţă de muchia materialului.
  Reţine că degajarea 1 nu este adecvată pentru capsarea cu distanţă uniformă.
- Apasă partea inferioară flexibilă a capsatorului pentru hârtie/distanţierului (13) în direcţia sculei electrice, până când aceasta se fixează.
- Condu scula electrică plat pe deasupra piesei de prelucrat, până când muchia piesei de prelucrat se află la nivelul muchiei anterioare a capsatorului pentru hârtie/distanţierului (13).
- Apasă ferm în jos scula electrică până când ciocul capsatorului (1) este coborât complet.
- Menţine o forţă de apăsare constantă şi apasă declanşatorul (2).
- După introducerea completă a capsei/cuiului, eliberează declanşatorul (2) şi deplasează ciocul capsatorului (1) de-a lungul muchiei piesei de prelucrat.
- Amplasează capsa următoare sau cuiul următor.