# Tehniskie dati

Akumulatora skavotājs |  | UniversalTacker 18V-14
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 BA7 0..
Triecienu biežums | min–1 | 30
Iesišanas priekšmeti
Skavu josla |  | 53. tips
Platums | mm | 11,4
Garums | mm | 6–14
Naglu josla |  | 48. tips
Garums | mm | 14
Maks. magazīnas ietilpība |  | 140
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,8 (1,5 Ah)–2,1 (6,0 Ah)
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra |  |
Uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Darbības laikā B), kā arī glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | PBA 18V...W-.
Ieteicamās uzlādes ierīcesC) |  | AL 18...

A)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

B)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

C)

  Sekojošās uzlādes ierīces nav saderīgas ar akumulatoriem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV