# Instelling slagkracht

Aanwijzing: Test de ingestelde slagkracht altijd eerst op een stuk restmateriaal. De optimale slagkrachtinstelling kan alleen door praktische proeven worden bepaald.

De gegevens in de volgende tabel zijn geadviseerde waarden.

Met het stelwiel (4) voor de instelling van de slagkracht kunt u de benodigde slagkracht in standen instellen.
Let hierbij op de markering (3) voor de instelling van de slagkracht op het elektrische gereedschap.

De noodzakelijke slagkracht is afhankelijk van de lengte van de nieten of spijkers en de stevigheid van het materiaal.

## Instelbereik stelwiel

Ondergrond |  |
Zacht hout (grenen) | 1–4 | 4
Hardhout (beuken) | 5–8 | 8
Spaanplaten | 3–8 | 5
Meubelplaat | 3–8 | 6