# Θέση σε λειτουργία

Η συνδεδεμένη με την κινούμενη μύτη του καρφωτικού (1) ασφάλιση της σκανδάλης εμποδίζει μια αθέλητη ενεργοποίηση καρφώματος σε περίπτωση που πατηθεί κατά λάθος η σκανδάλη (2).

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (μεμονωμένο κάρφωμα)

- Τοποθετήστε τη μύτη του καρφωτικού (1)πρώτα σταθερά πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ώσπου να πατηθεί μέσα εντελώς.
- Διατηρήστε την πίεση σταθερή και πατήστε σύντομα τη σκανδάλη (2).
- Μετά την πλήρη εισαγωγή αφήστε τη σκανδάλη (2) ελεύθερη και σηκώστε τη μύτη του καρφωτικού (1) από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (ενεργοποίηση επαφής)

- Για γρήγορη εργασία μπορείτε να κρατήσετε τη σκανδάλη (2) πατημένη.
  Πιέστε τη μύτη του καρφωτικού (1) σταθερά πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, μέχρι να ενεργοποιηθεί η βολή. Τοποθετήστε το καρφωτικό στην επόμενη θέση και πατήστε τη μύτη του καρφωτικού (1) εκ νέου σταθερά πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι.