# Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

При увімкненому електроінструменті індикатор зарядженості акумуляторної батареї протягом декількох секунд надає інформацію щодо доступного ступеня зарядженості акумуляторної батареї або перевантаження.

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї показує при наполовину або повністю натиснутому вимикачі протягом декількох секунд стан зарядженості акумуляторної батареї.

Світлодіод | Ємність
--- | ---
Свічення 3‑х зелених | 75–100 %
Свічення 2-х зелених | 40–75 %
Свічення 1-го зеленого | 15–40 %
Повільне блимання 1‑го зеленого | 0–15 %

Якщо індикатор зарядженості акумуляторної батареї блимає червоним кольором, це свідчить про перевантаження електроінструмента.

Три світлодіоди індикатора зарядженості починають швидко блимати, якщо температура акумуляторної батареї знаходиться поза межами діапазону робочої температури та/або якщо спрацював захист від перевантаження.